関連トピック

# spamBlocker をアクティブにする

ウィザードを使用して、SMTP プロキシまたは POP3 プロキシ、あるいはその両方で spamBlocker 機能を有効にします。このウィザードを使用して、Firebox 構成に新しい SMTP プロキシまたは POP3 プロキシを追加します。

1. 次のセクションの説明に従って、spamBlocker のすべての要件を満たしているかどうかを確認してください：spamBlocker の要件.
2. 次のセクションの説明に従って、spamBlocker の機能キーを Firebox にインポートします：機能キーを手動で追加または削除する.
3. WatchGuard System Manager から、spamBlocker を使用する Firebox デバイスを選択します。
4. をクリックします。
   または、ツール > Policy Manager の順に選択します。
   Policy Manager が、選択したデバイスに表示されます。
5. 登録サービス > spamBlocker > アクティブ化 の順に選択します。
   spamBlocker のアクティブ化ウィザードが開始されます。

6. クリックして進み、求められた情報を追加してください。ウィザードでは、Firebox にすでに POP3 または SMTP ポリシーが定義されているかどうかに応じて 1 つまたは 2 つの画面が表示されます。

## spamBlocker の設定をポリシーに適用する

この画面は、1 つ以上の SMTP または POP3 プロキシ ポリシーが Firebox ですでに定義されている場合に表示されます。リストから、spamBlocker で有効にしたいプロキシ ポリシーを選択してください。選択 チェック ボックスは、すでに spamBlocker が有効になっているポリシーについては淡色表示になります。

## 新しいプロキシ ポリシーの作成

この画面は、Firebox で SMTP または POP3 のいずれにもプロキシ ポリシーが作成されていない場合、または Firebox に SMTP または POP3 プロキシの片方だけ存在し、両方存在しない場合に表示されます。ウィザードにより、それらのポリシーのいずれかまたは両方が作成できます。どちらのポリシーについても、静的 IP アドレスを持った少なくとも 1 つの外部インターフェイスが必要です。

- POP3 ポリシーを作成するには、POP3 チェック ボックスをオンにします。
- SMTP ポリシーを作成するには、受信 SMTP チェック ボックスをオンにします。電子メール サーバーの IP アドレスを入力します。
- このウィザードによって作成された SMTP ポリシーの 送信元 リストには「Any-External」が含まれ、送信先 リストには静的 NAT エントリが含まれます。静的 NAT エントリは、Firebox で構成された最初の静的外部 IP アドレスを使用します。これにより、ウィザードで入力した電子メール サーバー IP アドレスに対して静的 NAT が有効になります。この既定の静的 NAT SMTP ポリシーが業務に適さない場合には、ウィザードを使用する前に Policy Manager で SMTP ポリシーを作成することができます。
  Policy Manager でポリシーを追加する方法の詳細については、次を参照してください：ポリシーをテンプレートの一覧から追加する.

ウィザードが完了したら、次のセクションの説明に従って、画面下のチェック ボックスをクリックして spamBlocker の構成を開始することができます：spamBlocker をアクティブ化および構成する.

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索