関連トピック

# Mobile VPN トンネル

Mobile VPN を使用すると、在宅勤務や出張中の従業員がリモート ロケーションから安全に企業のネットワークに接続することができます。ネットワークに Mobile VPN 接続を設定するには、Firebox デバイスを構成してから、リモート コンピュータまたはモバイル デバイスに VPN クライアントを構成します。Policy Manager または Fireware Web UI を使用して、各ユーザーまたはユーザー グループの設定を構成することができます。

Mobile VPN を設定する前に、既存のインフラストラクチャやネットワーク ポリシー設定に最も適した種類について、十分に検討してください。考慮する必要がある要因の詳細については、次を参照してください：使用する Mobile VPN の種類を選択する。

Fireware は、以下の 3 種類のモバイル VPN をサポートしています。

- Mobile VPN with IPSec
- Mobile VPN with SSL
- Mobile VPN with L2TP

それぞれの VPN 方法で、Firebox を接続するのに必要なすべての設定を含むエンド ユーザー プロファイル構成ファイルを作成します。Mobile VPN クライアントからのトラフィックを許可または拒否するようにポリシーを構成できます。Mobile VPN ユーザーは、Firebox のユーザー データベースまたは外部認証サーバーから認証を受けます。

Mobile VPN の設定方法の詳細については、次を参照してください：

- Mobile VPN ユーザーのインターネット アクセス オプション
- Mobile VPN の設定の概要

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索