関連トピック

# パブリック アドレスの設定

Dimension Setup Wizard の パブリック アドレス ページで、Dimension にパブリック IP アドレスがあるかどうか、または NAT デバイス配下にあるかどうかを指定します。

1. Dimension にパブリック IP アドレスを使用するには、はい、Dimension 設定にパブリック IP アドレスがあります を選択します。
2. Dimension をゲートウェイ Firebox または別の NAT デバイスの配下に置くには、いいえ、Dimension サーバーは Firebox の配下にあります を選択します。
3. FQDN または IP アドレス テキスト ボックスに、そのデバイスの FQDN または IP アドレスを入力します。
4. （任意）Dimension への接続用ポートを変更します。
5. 次へ をクリックします。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索