関連トピック

# spamBlocker 用に HTTP プロキシ サーバーを使用する

spamBlocker がインターネット経由で CYREN サーバーに接続するのに HTTP プロキシ サーバーを使用しなければならない場合、spamBlocker 構成に HTTP プロキシ サーバー設定を含める必要があります。

HTTP プロキシ サーバー設定を構成するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. spamBlocker ページで、設定 をクリックします。
   spamBlocker 設定 ページが表示されます。
2. HTTP プロキシ サーバー タブを選択します。

3. HTTP プロキシ サーバーを使用して spamBlocker サーバーに接続する チェック ボックスをオンにします。
4. サーバー アドレス テキスト ボックスに、HTTP プロキシ サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。
5. サーバー ポート テキスト ボックスに、HTTP プロキシ サーバーと交信するために Firebox が使用するポート番号を入力します。
6. サーバー認証 ドロップダウン リストから、プロキシ サーバー接続に使用する認証方法を選択します。
7. 基本 または NTLM を認証方法として選択した場合は、HTTP プロキシ サーバーに接続するための ユーザー名、ユーザー ドメイン、パスワード を各フィールドに入力します。

HTTP プロキシ サーバーの設定を構成するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. spamBlocker ダイアログ ボックスで、設定 をクリックします。
   spamBlocker 設定 ダイアログ ボックスが表示されます。
2. HTTP プロキシ サーバー タブを選択します。

3. HTTP プロキシ サーバーを使用して spamBlocker サーバーと連絡する チェック ボックスをオンにします。
4. サーバー アドレス ドロップダウン リストから、使用するアドレスの種類を選択します。
5. サーバー アドレス テキスト ボックスに、HTTP プロキシ サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。
6. サーバー ポート テキスト ボックスに、HTTP プロキシ サーバーにアクセスするために Firebox が使用するポート番号を入力します。
7. サーバー認証 ドロップダウン リストから、プロキシ サーバー接続に使用する認証方法を選択します。
8. 基本 または NTLM を認証方法として選択した場合は、HTTP プロキシ サーバーに接続するための ユーザー名、ユーザー ドメイン、パスワード を各フィールドに入力します。

#### 関連情報

spamBlocker をアクティブ化および構成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索