関連トピック

# 送信ポリシーについて

発信 ポリシーは、Quick Setup Wizard を実行してデバイスをセットアップし、基本デバイス構成ファイルを作成するときに、自動的に Firebox 構成に追加されるパケット フィルタ ポリシーです。発信ポリシーは、ネットワーク上の信頼済みまたはオプショナルの発信元から外部ネットワークへの TCP および UDP 接続をすべて許可します。発信ポリシーはパケット フィルタ ポリシーでありプロキシ ポリシーではないので、Firebox を経由するトラフィックを調べるときにコンテンツをフィルタしません。

デバイス構成ファイルから発信ポリシーを削除する場合、発信トラフィックを許可する構成にポリシーを追加する必要があります。ファイアウォールを通して発信させたいトラフィックのそれぞれの種類に対して個別のポリシーを追加したり、TCP-UDP パケット フィルタや TCP-UDP-プロキシ ポリシーを追加したりできます。

TCP/UDP プロキシの詳細については、次を参照してください：TCP/UDP プロキシについて。

送信ポリシーは、TCP または UDP 以外のプロトコルを使用する接続を許可しません。これには、ICMP、ESP、GRE、および RSVP などのプロトコルが含まれます。非 TCP-UDP プロトコルを使用する接続を許可または拒否するには、トラフィックに適用される別々のポリシーを追加する必要があります。

#### 関連情報

ポリシーについて

TCP/UDP プロキシについて

ファイアウォール ポリシー ページについて

ポリシーの優先順位について

構成にポリシーを追加する

Policy Manager について

プロキシ ポリシーと ALG について

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索