関連トピック

# Log Server を追加する

デバイスのログ メッセージの送信先を定義するときに ログ メッセージをこれらの WatchGuard Log サーバーに送信する チェック ボックスを選択する場合、Firebox がログ メッセージを送信する場所を定義する（WSM）1 台または複数の Log Server を Firebox に追加することができます。最大 2 つの Log Server のセットにログ メッセージを同時に送信するようにデバイスを構成できます。

Log Server の各セットはログ記録の設定の別のタブ (Log Servers 1 または Log Servers 2) で指定されます。Log Server の各セットで、1 台の Log Server をプライマリ (優先度 1) サーバーに指定します。セット内の他のすべての Log Server はバックアップ サーバーになります。各 Log Server のリストには、最大 5 つの Log Server アドレスを追加することができます。

デバイスから WatchGuard Log Server へのログ メッセージの送信を有効にする場合、 少なくとも 1 台のサーバーを Log Servers 1 タブに追加する必要があります。もう一つのログ メッセージのセットを別の WatchGuard Log Server に送信する場合は、少なくとも 1 台のサーバーを Log Servers 2 タブに追加します。これにより、両方の Log Servers タブで指定した Log Server に同じログ メッセージが送信されます。各タブのプライマリ Log Server のアドレスは、Firebox System Manager の 詳細 セクションの フロント パネル タブに表示されます。

どちらの Log Server のセットでも、Firebox がセット内のプライマリ Log Server に接続できない場合、そのセットの優先度リスト内の次の Log Server に接続を試みます。Firefox がリスト内のすべての Log Server の照会を試みても接続できない場合、デバイスはリスト内の最初の Log Server に再接続を試みます。プライマリ Log Server が使用できず、また Firebox がバックアップ Log Server に接続されている場合、Firebox は 6 分ごとにプライマリ Log Server に再接続を試みます。これは、プライマリ Log Server が使用可能になるまで、バックアップ Log Server へのデバイスの接続に影響はありません。

Policy Manager で:

1. 設定 > ログ記録 の順に選択します。
   [ログ記録のセットアップ] ダイアログ ボックスが表示されます。

1. これらの Dimension または WSM Log Server にログ メッセージを送信する チェック ボックスを選択します。
2. 構成 をクリックします。
   Log Server 1 タブが選択された状態で Log Server の構成 ダイアログ ボックスが表示されます。

1. Log Servers 1 タブで、追加 をクリックします。
   Event Processor の追加 ダイアログ ボックスが表示されます。
2. Log Server アドレス テキスト ボックスに、IP アドレスまたは Log Server の完全修飾ドメイン名 (FQDN) を入力します。
   FQDN をアドレスとして使用するには、DNS が有効になっている必要があります。
3. 認証キー および 確認キー テキスト ボックスに、Log Server を設定する時に設定した Log Server 認証キーを入力します。を設定する Log Server。 ヒントログ記録の認証キーには 8 ～ 32 文字を指定できます。スペースおよびスラッシュ (/ または \) を除くすべての文字を使用できます。
4. OK をクリックします。
   Event Processor の追加 ダイアログ ボックスが閉じ、サーバー IP アドレス が Log Server 1 リストに表示されます。
5. 新しいサーバーを Log Servers 1 リストに追加するには、手順 4 から 7 を繰り返します。ヒント各 Log Server のリストには、最大 5 つの Log Server アドレスを追加することができます。
6. (任意) Log Server の 2 つ目のセットを指定するには、Log Servers 2 タブを選択し、手順 4 から 7 を繰り返して Log Servers 2 リストにサーバーを追加します。

## 変更の保存と、ログ記録の確認

1. OK をクリックして Log Server の構成 ダイアログ ボックスを閉じます。
2. Log Server 1 タブと Log Server 2 タブを選択して、サーバーの IP アドレスが正しいことを確認します。

1. OK をクリックして、ログ記録のセットアップ ダイアログ ボックスを閉じます。
2. 構成ファイルを保存する
3. Firebox がログ メッセージを正しく送信したことを確認するには、WatchGuard System Manager で、 ツール > Firebox System Manager の順に選択します。
4. 詳細 セクションで、Log Server の隣に各タブで追加したプライマリ Log Server の IP アドレスが表示されていることを確認します。

#### 関連情報

Log Server の優先度の設定

データベースのサイズ、認証キー、診断ログ設定を構成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索