関連トピック

# DHCP をドロップイン モードで構成する

ネットワーク構成でドロップイン モードを使用する場合、任意で、保護するネットワークの XTM デバイスを DHCP サーバーとして構成したり、または XTM デバイスを DHCP 中継エージェント として使用することができます。 構成済みの DHCP サーバーがある場合には、引き続きそのサーバーを DHCP サーバーとして使用することをお勧めします。

## DHCP を使用する

1. をクリックします。
   または、ネットワーク > 構成 の順に選択します。
   ネットワーク構成 ダイアログ ボックスが表示されます。
2. XTM デバイスがドロップイン モードで構成されていない場合は、インターフェイスの構成 ドロップダウン リストから、ドロップイン モード を選択します。

1. DHCP サーバーを使用する を選択します。
2. XTM デバイスから IP アドレスを発行するアドレス プールを追加するには、アドレス プール ボックスの隣の 追加 をクリックして、ドロップイン IP アドレスと同じサブネットにある開始および完了 IP アドレスを指定します。
   アドレス プールでドロップイン IP アドレスを含めないようにして下さい。 OK をクリックします。
   アドレスの範囲を最大 6 つまで設定できます。
3. 予約アドレス フィールドの隣にあるデバイスまたはクライアントのアドレス プールから、特定の IP アドレスを予約するには、追加 を選択します。 予約を識別する名前、予約する IP アドレス、およびデバイスの MAC アドレスを入力します。 OK をクリックします。
4. リース時間 ドロップダウン リストから、DHCP クライアントが IP アドレスが使用できる最大時間を選択します。
5. 既定では、XTM デバイスが DHCP サーバーとして構成されたときに ネットワーク構成 > WINS/DNS タブで構成された DNS/WINS サーバー情報が配信されます。 DHCP クライアントに別の DNS/WINS サーバー情報を送信するには、DNS サーバーと WINS サーバーを構成する ボタンをクリックします。
6. OK をクリックします。
7. 構成ファイルを保存する。

## DHCP のオプションを構成する

DHCP オプション（ベンダー拡張として知られる）により、RFC 2132 に説明されているように、DHCP 構成パラメータおよびその他の制御情報を指定することができます。事前定義された DHCP オプションまたはカスタム DHCP オプションを追加することができます。カスタム オプションは、Fireware v11.9.3 以降でサポートされています。

事前定義された DHCP オプションは次のとおりです。

DHCP オプション コード | 名前 | 種類 | 説明
--- | --- | --- | ---
150 | TFTP サーバー IP | IP アドレス | DHCP クライアントがブート設定をダウンロード可能な TFTP サーバーの IP アドレス。
66 | TFTP サーバー名 | テキスト | DHCP クライアントがブート設定をダウンロード可能な TFTP サーバーの名前。
67 | TFTP ブートファイル名 | テキスト | ブート ファイルの名前。
2 | タイム オフセット | 4 バイトの整数 | 時間は協定世界時 (UTC) からのタイム オフセット (秒)。
43 | ベンダー固有の情報 | テキスト | このオプションはベンダー固有の情報を交換する際にクライアントとサーバーによって使用されます。
120 | SIP サーバー | IP アドレス | 1 つか複数のセッション開始プロトコル (SIP) アウトバウンド プロキシ サーバーの IPv4 アドレス。このオプションは RFC 3361 に説明されている。
138 | CAPWAP アクセス コントローラ | IP アドレス | 1 つか複数の CAPWAP アクセス コントローラの IPv4 アドレス。このオプションは RFC#160;5417 に説明されています。
156 | DHCP の状態 | 1 バイト整数（符号なし） | IP アドレスの状態。このオプションは、FTP ブート オプションの ShoreTel 電話に使用されます。

Fireware OS バージョンによっては、事前定義されたオプションがすべてサポートされているわけではありません。選択するオプション コードに Fireware の特定の最小バージョン要件がある場合は、Policy Manager で、選択したコードの右側に表記が表示されます。

DHCP のオプションを構成するには、次の手順に従ってください。

1. DHCP のオプション をクリックします。

1. TFTP サーバー IP テキスト ボックスに、TFTP サーバーの IP アドレスを入力します。
2. TFTP のブート ファイル名 テキスト ボックスに、TFTP サーバーのブートファイルの名称を入力します。

## DHCP 中継を使用する

1. をクリックします。
   または、ネットワーク > 構成 の順に選択します。
   ネットワーク構成 ダイアログ ボックスが表示されます。
2. DHCP 中継を使用 を選択します。

1. 関連するフィールドに、DHCP サーバーの IP アドレスを入力します。 必要に応じて、DHCP サーバーへの静的ルートを追加する。
2. OK をクリックします。
3. 構成ファイルを保存する。

## 単一インターフェイスに DHCP 設定を構成する

ドロップイン モードでは、構成にある各信頼済みまたはオプショナル インターフェイスに、別の DHCP 設定を指定することができます。

1. をクリックします。
   または、ネットワーク > 構成 の順に選択します。
   ネットワーク構成 ダイアログ ボックスが表示されます。
2. ネットワーク構成 ダイアログ ボックスの一番下までスクロールして、インターフェイスを選択します。
3. 構成 をクリックします。
4. DHCP 設定を更新する

- ドロップイン モードに構成した DHCP 設定と同じ設定を使用するには、DHCP システムを使用する設定 を選択します。
- ネットワーク インターフェイスでのクライアントに対して DHCP を無効にするには、DHCP を無効する を選択します。
- セカンダリ ネットワーク (Secondary Network) 上のクライアントに対して DHCP 中継を構成にするには、セカンダリ ネットワーク (Secondary Network) に DHCP 中継を使用する を選択します。 セカンダリ ネットワークに使用する DHCP サーバーの IP アドレスを指定します。
- セカンダリ ネットワークでのクライアントに対して 別の DHCP オプションを構成にするには、セカンダリ ネットワーク (Secondary Network) での DHCP サーバーの使用 を選択します。 IP アドレス プールを追加し、既定のリース時間を設定して、DNS/WINS サーバーを管理するには、DHCPを使用する の手順 3～6 を実行します。
- セカンダリ ネットワークの DHCP オプションを構成するには、DHCP のオプション をクリックします。

1. OK をクリックします。

#### 関連情報

ドロップイン モード

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索