関連トピック

# アラームの SNMP トラップについて

Firebox のログ記録と通知の基本設定を構成する場合は、トラフィックがポリシーによりフィルタリングされてアラームの条件になった際に、SNMP トラップが SNMP 管理ステーションに送信されるように設定することができます。構成のすべてのポリシーに対してアラームを送信するようにデバイスを設定することができます。

デバイスは、デバイスによって生成されたアラームに以下の SNMP トラップを送信することができます。

- AH-Auth-Error
- AH-Replay-Error
- arp_spoofing_dos
- ポートについて
- Block-Site-Notif
- bootup
- ddos_attack_dest_dos
- ddos_attack_src_dos
- DDOS-Attack-Dest
- DDOS-Attack-Src
- DOS
- ESP-Auth-Error
- ESP-Replay-Error
- ha event
- HW-Monitor
- icmp_flood_dos
- ICMP-Flood
- ike_flood_dos
- IKE-Flood
- Invalid-SPI
- ip_scan_dos
- ip_source_route_dos
- IPS
- IP-Scan
- ipsec_flood_dos
- IPSec-Flood
- IP-Spoofing
- Link-Down
- Log-Full
- multi-wan event
- Other-Policy-Error
- ping_of_death_dos
- Ping-of-Death
- ポリシー
- port_scan_dos
- Port-Scan
- プロキシ
- Source-Route
- spoofing_dos
- syn_attack_dos
- SYN-Attack
- システム
- Tear-Drop
- トラフィック
- udp_flood_dos
- UDP-Flood

SNMP トラップについての詳細、およびデバイスで SNMP トラップを有効にする方法の説明は、次を参照してください：SNMP 管理ステーションとトラップを有効にする。

#### 関連情報

SNMP について

SNMP 管理ステーションとトラップを有効にする

ログ記録と通知の基本設定を行う

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索