関連トピック

# Dimension を Hyper-V にインストールする

WatchGuard Dimension は、 Microsoft Windows Server 2008 R2、2012、または 2012 R2 対応 Hyper-V 2012.x (要 64 ビット) 上では VHD ファイルとして配布されます。WatchGuard は Microsoft Server Hyper-V Manager を使用して Dimension 仮想マシン (VM) をインストールすることを推奨しますが、別の Hyper-V 環境を使用することもできます。

Dimension を Hyper-V にインストールするには、以下の手順を実行する必要があります：

1. Dimension VM を配備する。
2. Dimension データ ディスクとして使用するデータ ディスク (SCSI または IDE) を追加する。
3. Dimension VM を起動する
4. Web ベースの WatchGuard Dimension Setup Wizard を実行して、Dimension の新しいインスタンスの基本設定を構成する。

## 開始する前に

Dimension VHD ファイルを配備して、Dimension VM をセットアップする前に、以下の手順を実行する必要があります：

- WatchGuard Dimension の VHD ファイルをダウンロードする。
  WatchGuard ソフトウェア ダウンロード センター で、watchguard-dimension_2_1_1_vhd.zip ファイルを検索してダウンロードし、watchguard-dimension_2_1_1.vhd ファイルを展開して Hyper-V サーバーに WatchGuard Dimension をインストールします。
- DHCP サーバーを使用して Dimension の初期 IP アドレスを取得したい場合は、Dimension 仮想マシンに選ぶネットワークで DHCP サーバーを構成する。Dimension に手動で IP アドレスを設定することもできます。この初期 IP アドレスを使用して Dimension に接続し、Dimension Setup Wizard を実行して Dimension を設定します。
- Dimension VM を配備するサーバーに Hyper-V をインストールする。

## Dimension VM をインストールする

Dimension VM をインストールするときに、Dimension の起動に最小メモリ容量を割り当てる必要があります。動的なメモリ割り当てはサポートされていません。

WatchGuard Dimension VM を配備するには、以下の手順を実行します：

1. Windows サーバーで、Hyper-V Manager を起動します。
2. Hyper-V Manager ツリーで、Hyper-V サーバーを右クリックし、新規 > 仮想マシン を選択します。
   開始する前に ページが選択された状態で、New Virtual Machine wizard が表示されます。
3. Wizard の指示を読んで、次へ をクリックします。
   名前と場所の指定 ページが表示されます。
4. 名前 テキスト ボックスに、Dimension のインスタンスの記述的な名前を入力します。
5. 既定のフォルダ以外のフォルダに仮想マシンを保存する場合は、仮想マシンを別の場所に保存する チェック ボックスを選択します。参照 をクリックして、仮想マシンを保存する場所を選択します。
6. 次へ をクリックします。
   Server 2012 R2 の場合、生成の指定 ページが表示されます。
7. (2012 R2) 生成の指定 ページで、生成 1 を選択します。次へ をクリックします。
   メモリの割り当て ページが表示されます。
8. 起動メモリ テキスト ボックスに、Dimension VM に割り当てるメモリ容量を入力します。メモリは少なくとも 2048 MB 以上割り当てる必要があります。次へ をクリックします。
   ネットワークを構成する ページが表示されます。
9. 接続 ドロップダウン リストから、外部インターフェイス Eth0 に使用する仮想ネットワーク アダプタを選択します。次へ をクリックします。
   仮想ハード ディスクの接続 ページが表示されます。
10. 既存の仮想ハード ディスクを使用する を選択します。
11. 参照 をクリックして、Dimension VHD ファイルを保存した場所を選択します。
12. 次へ をクリックします。
    概要 ページが表示されます。
13. この Dimmension のインスタンスに指定した設定を確認します。完了 をクリックします。
    仮想マシン リストに Dimension VM が表示されます。

## Dimension VM にハード ディスクを追加する

Dimension VM を配備した後に、Dimension サーバーのログ データベース用の新しい仮想ハード ディスクを Dimension VM に追加する必要があります。IDE または SCSI 仮想ハード ドライブを追加できます。

(オプション 1) SCSI 仮想ハード ディスクを追加する

SCSI 仮想ハード ドライブを追加する場合、最大限の柔軟性を確保するため、容量可変のハード ディスクを追加します。

仮想マシン リストで、以下の手順を実行します：

1. Dimension VM を右クリックし、設定 を選択します。
   Dimension VM の 設定 ページ表示されます。
2. ハードウェアの追加 > SCSI コントローラ の順に選択して、追加 をクリックします。
   SCSI コントローラ ページが表示されます。
3. ハード ドライブ を選択して、追加 をクリックします。
   ハード ドライブ ページが表示されます。
4. メディア セクションで、仮想ハード ディスク を選択して、新規 をクリックします。
   開始する前に ページが選択された状態で、New Virtual Hard Disk Wizard が表示されます。
5. Wizard の指示を読んで、次へ をクリックします。
   ディスク フォーマットの選択 ページが表示されます。
6. VHDX を選択します。次へ をクリックします。
   ディスクの種類の選択 ページが表示されます。
7. 容量可変 を選択します。次へ をクリックします。
   名前と場所の指定 ページが表示されます。
8. 名前 テキスト ボックスに、この仮想ハード ディスクの説明的な名前を入力します。
9. 既定以外のハード ディスクの場所を指定するには、参照 をクリックし、場所を選択します。
10. 次へ をクリックします。
    ディスク サイズの構成 ページが表示されます。
11. 新しい空の仮想ハード ディスクを作成する を選択します。
12. テキスト ボックスに、仮想ハード ディスクのサイズをギガバイト (GB) 単位で入力します。
    最小の 40 GB を選択します。
13. 次へ をクリックします。
    概要 ページが表示されます。
14. ハード ディスクに指定した設定を確認します。完了 をクリックします。
    Wizard が終了し、Dimension VM の 設定 のハード ドライブ ページ表示されます。
15. OK をクリックします。
    設定 ダイアログ ボックスが表示されます。

(オプション 2) IDE 仮想ハード ディスクを追加する

仮想マシン リストで、以下の手順を実行します：

1. Dimension VM を右クリックし、設定 を選択します。
   Dimension VM の 設定 ページ表示されます。
2. ハードウェア > IDE コントローラ 0 の順に選択し、追加 をクリックします。
   IDE コントローラ ページが表示されます。
3. IDE コントローラ 0 リストで、ハード ドライブ を選択し、追加 をクリックします。
   ハード ドライブ ページが表示されます。
4. 仮想ハード ディスク を選択して、新規 をクリックします。
   開始する前に ページが選択された状態で、New Virtual Hard Disk Wizard が表示されます。
5. Wizard の指示を読んで、次へ をクリックします。
   Server 2008 の場合、ディスクの種類の選択 ページが表示されます。Server 2012 と 2012 R2 の場合、ディスク フォーマットの選択 ページが表示されます。
6. (Server 2012 と 2012 R2) VHD または VHDX を選択します。次へ をクリックします。
   VHDX を選択する場合、VHD を選択した場合よりもインストールのプロセスが長くなることがあります。ディスクの種類の選択 ページが表示されます。
7. 容量可変 を選択します。次へ をクリックします。
   名前と場所の指定 ページが表示されます。
8. 名前 テキスト ボックスに、この仮想ハード ディスクの説明的な名前を入力します。
9. 既定以外のハード ディスクの場所を指定するには、参照 をクリックし、場所を選択します。
10. 次へ をクリックします。
    ディスク サイズの構成 ページが表示されます。
11. 新しい空の仮想ハード ディスクを作成する を選択します。
12. テキスト ボックスに、仮想ハード ディスクのサイズをギガバイト (GB) 単位で入力します。
    最小の 40 GB を選択します。
13. 次へ をクリックします。
    概要 ページが表示されます。
14. ハード ディスクに指定した設定を確認します。完了 をクリックします。
    Wizard が終了し、Dimension VM の 設定 のハード ドライブ ページ表示されます。
15. OK をクリックします。
    設定 ダイアログ ボックスが表示されます。

## Dimension VM を起動する

Dimension VM に仮想ハード ディスクを追加した後に、Dimension VM を起動できます。

1. Hyper-V Manager の 仮想マシン リストから、Dimension VM を選択します。
2. Dimension VM を右クリックし、起動 を選択します。
   Dimension VM が起動します。

Dimension をインストールして VM を起動した後、VM に追加の変更を行い、WatchGuard Dimension Setup Wizard を実行して Dimension のインスタンスを構成できます。

## 外部 IP アドレスを検索する

外部ネットワークに DHCP サーバーがある場合、Dimension の外部インターフェイスに IP アドレスが自動的に割り当てられます。Dimension への接続に使用する IP アドレスを検索するには、コマンド ラインを使用します。

コマンド ラインを師ようして Dimension の IP アドレスを検索するには、以下の手順を実行します：

1. 仮想マシン リストで、Dimension VM を選択します。
2. VM を右クリックし、接続 を選択します。
3. ログイン プロンプトで、wgsupport と入力します。キーボードの Enter キーを押します。
4. パスフレーズ プロンプトで、readwrite と入力します。キーボードの Enter キーを押します。
   これは既定の管理者アカウントのパスフレーズです。パスワードの変更を促すプロンプトが表示されます。
5. wgsupport アカウントに使用する新しいパスフレーズを入力します。キーボードの Enter キーを押します。
   パスフレーズが変更されました。
6. 外部インターフェイスの IP アドレスを表示するには、ifconfig またはip addr と入力します。キーボードの Enter キーを押します。
   外部インターフェイスの IP アドレスが表示されます。
7. ログアウトするには、exit と入力します。キーボードの Enter キーを押します。

## Dimension に静的 IP アドレスを設定する

DHCP サーバーがない場合、Dimension の外部インターフェイスに静的 IP アドレスを設定する必要があります。これは、Dimension に接続して、Dimension Setup Wizard を実行するために使用する IP アドレスです。静的 IP アドレスを設定するには、wgsupport の認証情報で Dimension にコンソール接続し、Eth0 インターフェイスに IP アドレスを指定します。

初めて Dimension にコンソール接続する場合、wgsupport ユーザーの既定のパスワードを変更する必要があります。

IP アドレスの変更に使用するコマンド ツールは /opt/watchguard/dimension/bin ディレクトリにあります。IP アドレスを変更するには、このディレクトリを指定し、wg_ip_addr.sh コマンドを実行して、インターフェイスの新しい IP アドレスと既定のゲートウェイを入力します。

Dimension にconsole接続して、Dimension に静的 IP アドレスを設定するには、以下の手順を実行します：

1. Hyper-V Manager にログインし、Dimension VM を選択します。
2. Dimension VM へのコンソール接続を開始します。
3. ユーザー名 wgsupport を入力します。
4. パスフレーズ readwrite を入力します。
5. wgsupport ユーザー アカウントの新しいパスフレーズを入力して確定します。
6. Dimension に静的 IP アドレスを設定するには、コマンド ラインで次のように入力します：

/opt/watchguard/dimension/bin/wg_ip_addr.sh -i <IP アドレス> -m <マスク> -g <ゲートウェイ>.

たとえば、静的 IP アドレス 203.0.113.201/24 とゲートウェイ 203.0.113.1 で Dimension を構成するには、次のように入力します：

/opt/watchguard/dimension/bin/wg_ip_addr.sh -i 203.0.113.201 -m 24 -g 203.0.113.1.

1. キーボードの Enter キーを押します。

Dimension へのコンソール接続に関する詳細は、次を参照してください：Dimension にコンソールアクセスする。

## WatchGuard Dimension Setup Wizard を実行する

Dimension VM をセットアップしてパワー オンした後、Dimesion に接続して、Dimension Setup Wizard を実行して Dimension の構成を行うことができます。

Setup Wizard を開始する前に、Wizard で追加する以下の情報がすべてそろっていることを確認してください：

- Dimension のホスト名 ヒントDimensionにホスト名を割り当てることができるよう構成された内部 DNS サーバーがある場合、そのホスト名を Dimension 設定ウィザードで指定できます。Dimension で使用する DNS サーバーがない場合、既定のホスト名設定「localhost」をそのまま使うことができます。
- Eth0 インターフェイスの IPv4 設定
- ログ暗号化キー
- 管理者のパスフレーズ

Dimension Setup Wizard を実行するには、以下の手順を実行します：

1. Web ブラウザを開き、https://<Dimension IP アドレス> から Dimension に接続します。
   たとえば、Dimension のインスタンスの外部インターフェイスに割り当てられた IP アドレスが 203.0.113.201 である場合、https://203.0.113.201 で Dimension に接続します。
   ログイン ページが表示されます。
2. 既定のユーザーの認証情報を入力します：
   - ユーザー名 — admin
   - パスフレーズ — readwrite

管理者パスフレーズは Setup Wizard を実行するときに変更します。

3. Wizard を終了して、Dimension の設定を完了する。
   Wizard を終了した後、Dimension のログイン ページが表示されます。
4. Wizard で指定した新しい管理者パスフレーズを使用して、Dimension にログインします。

Wizard を終了して Dimension にログインした後、以下のトピックの説明に従って、Dimension システムと Log Server を設定し、レポートのスケジュールを作成し、ユーザーを管理することができます。

- Dimension システム設定を管理する
- Dimension サーバーの管理
- レポートをスケジュールする
- ユーザーおよびグループを管理する

## Dimension VM の容量を拡張する

Dimension VM の容量を拡張するには、IDE または SCSI 仮想ハード ディスクの設定を変更して容量を増やします。VM にスナップショットがある場合、VM の容量を増やすことはできません。VM の容量を増やす前にスナップショットを削除する必要があります。

仮想マシン リストで、以下の手順を実行します：

1. Dimension VM を選択します。アクション ウィンドウで、シャットダウン を選択します。
   Dimension VM がシャットダウンします。
2. Dimension VM を右クリックし、設定 を選択します。
   Dimension VM の 設定 ページ表示されます。
3. ハードウェア ツリーで、IDE コントローラ > ハードドライブ または SCSI コントローラ > ハードドライブ を選択します。
4. メディア セクションで、仮想ハードディスク を選択して、編集 をクリックします。
   Edit Virtual Hard Disk Wizard が表示されます。
5. アクションの選択 ページが表示されるまで、次へ をクリックします。
6. 拡張 を選択します。次へ をクリックします。
   仮想ハードディスクの拡張 ページが表示されます。
7. 新しいサイズ テキスト ボックスに、ハードディスクの新しいサイズを入力します。次へ をクリックします。
   概要 ページが表示されます。
8. 指定した設定が正しいことを確認します。完了 をクリックします。
   設定ダイアログ ボックスが表示されます。
9. OK をクリックします。
   設定 ダイアログ ボックスが表示されます。

## Dimension VM のメモリを増やす

Dimension VM に割り当てられたメモリのサイズを増やすことができます。

仮想マシン リストで、以下の手順を実行します：

1. Dimension VM を右クリックし、設定 を選択します。
   Dimension VM の 設定 ページ表示されます。
2. ハードウェア ツリーから、メモリ を選択します。
   メモリ ページが表示されます。
3. VM のメモリの設定を変更します。
4. OK をクリックします。

## Dimension VM を安全にシャットダウンする

Dimension VM を安全にシャットダウンしてデータ破損のリスクを回避するには、シャットダウン オプションを選択します。リセット または 電源を切る オプションは選択しないでください。

Dimension VM をシャットダウンするには、以下の手順を実行します：

1. 仮想マシン リストで、Dimension VM を選択します。
2. アクション > シャットダウン の順に選択します。
   Hyper-V Manager が正しいシャットダウンの手順を実行します。

Dimension web UI の システムの設定 > ステータス ページから Dimension VM をシャットダウンすることもできます。詳細については、次を参照してください：システムのメンテナンス タスクを完了する。

#### 関連情報

WatchGuard Dimension をインストールする

Dimension を設定・管理する

Dimension システム設定を管理する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索