関連トピック

# ワイヤレス アクセスポイントでホットスポットを有効化する

ワイヤレス Firebox で、有効なワイヤレス ネットワークのホットスポットを有効化することができます。ホットスポットを有効化する際には、そのホットスポットのインターフェイスを選択する必要があります。ホットスポットの構成には、次に挙げるとおり、Firebox ワイヤレス デバイス上で有効化できる 3 つのワイヤレス アクセスポイントに対応する 3 つのインターフェイス名があります:

インターフェイス名 | ワイヤレス アクセスポイント
--- | ---
WG-Wireless-Access-Point1 | アクセスポイント 1
WG-Wireless-Access-Point2 | アクセスポイント 2
WG-Wireless-Access-Point3 | アクセスポイント 3

ホットスポットの構成では、有効化されたアクセスポイントのみが選択可能なインターフェイスのリストに表示されます。

Policy Manager から Firebox デバイス構成でアクセスポイントを有効化した後、その構成をワイヤレス デバイスに保存してから、ワイヤレス ネットワークの 1 つにホットスポットを構成してください。

ホットスポットを有効化するには、認証 > ホットスポット の順に選択します。

有線または無線の Firebox のホットスポット構成設定は、Firebox デバイスの認証設定で構成します。

ホットスポットの構成方法の詳細については、次を参照してください：ホットスポットを構成する.

#### 関連情報

AP デバイスのホットスポットを有効化する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索