関連トピック

# XTM5 と 8 Series の復元モードについて

現在インストールされているバージョンに関係なく、Quick Setup Wizard が Fireware v11.x OS を強制的にインストールするようにする場合は、XTM デバイスを復元モードで起動します。ほとんどのデバイス モデルでは、Quick Setup Wizard を実行して復元モードのデバイスを構成する場合、Quick Setup Wizard は管理コンピュータにインストールされている最新バージョンの Fireware OS を検出して、それを XTM デバイスにインストールします。Quick Setup Wizard はまた、すべての設定と機能キーを削除します。

復元モードで XTM デバイスを起動すると、デバイスではデバイスの製造時にインストールされている Fireware OS バージョンが使用されます。一部の XTM デバイス モデルは、Fireware v11.8 以降に直接アップグレードすることができない Fireware OS バージョンをインストールして製造されています。そのモデルは次のとおりです。

- XTM 5 Series（XTM 505、510、515、520、525、530、535）
- XTM 8 Series（XTM 810、820、830、830F）

Quick Setup Wizard が復元モードでこれらのモデルのいずれかを検知すると、管理コンピュータの中で最新バージョンの Fireware OS v11.7.x またはそれ以前のバージョンを探して、それを XTM デバイスにインストールします。Quick Setup Wizard を使用して Fireware OS を再インストールする前に、まず管理コンピュータに Fireware OS v11.7.4 かそれ以前のバージョンをインストールしてください。デバイスの復元が完了したら、Policy Manager を使用して、XTM デバイスのソフトウェアを Fireware v11.8.x にアップグレードすることができます。

Quick Setup Wizard により、XTM 5 Series または 8 Series デバイスに Fireware OS v11.7.4 かそれ以前のバージョンを再インストールすることができます。Fireware OS v11.8 以降にアップグレードするには、デバイスには最低でも Fireware OS v11.7.4 がインストールされている必要があります。よって、Fireware OS v11.7.4 を使用することをお勧めします。

## ステップ 1 — 管理コンピュータに Fireware OS v11.7.4 をインストールします。

必要に応じて、XTM デバイス モデルの Fireware OS v11.7.4 ファイルをダウンロードして、管理コンピュータにインストールします。Fireware OS インストーラを実行すると、Quick Setup Wizard が XTM デバイスにソフトウェアをインストールするために必要なファイルがインストールされます。

どの Fireware OS バージョンが管理コンピュータにインストールされているかを確認するには、以下の手順を実行します：

1. WatchGuard System Manager で、ヘルプ > WatchGuard について の順に選択します。
   WatchGuard ソフトウェアについて ダイアログ ボックスが表示されます。

1. インストールされている OS バージョン リストで、XTM 5 Series または 8 Series デバイスにインストールされているソフトウェアのバージョンを確認します。
   - XTM 510、520、530 の場合、XTM5 用 XTM OS アプライアンス ソフトウェア（言語）、v11.7.4を探します。
   - XTM 810、820、830 の場合、XTM8 用 XTM OS アプライアンス ソフトウェア（言語）、v11.7.4 を探します。

XTM デバイス モデルに Fireware OS v11.7.4 がインストールされていない場合は、WatchGuard の Web サイト（http://www.watchguard.com）の WatchGuard ポータルからお使いのデバイス用の Fireware OS インストーラをダウンロードして、管理コンピュータにインストールします。

管理コンピュータのデバイスに Fireware OS v11.8 以降がすでにインストールされている場合は、それをアンインストールする必要はありません。

## ステップ 2 — XTM デバイスを復元モードで起動します。

LCD ディスプレイ付き XTM デバイスを復元モードで起動するには、以下の手順を実行します：

1. XTM デバイスの電源を切断します。
2. デバイス フロント パネルの上向き矢印（↑) を長押ししながら、デバイスの電源を入れます。
3. LCD ディスプレイに「Recovery Mode starting」と表示されるまで、ボタンを押したままにします。

XTM デバイスが復元モードになっていると、WSM Quick Setup Wizard により検出可能な状態にあります。

## ステップ 3 — WSM Quick Setup Wizard を実行します。

デバイスを復元モードで起動した後、WSM Quick Setup Wizard を使用してソフトウェアを再インストールします。

1. 管理コンピュータを XTM デバイス インターフェイス 1 に接続します。
2. 管理コンピュータが 10.0.1.0 ネットワークの IP アドレスを取得していることを確認してください。
3. WatchGuard System Manager から、ツール ＞ Quick Setup Wizard の順に選択します。
4. デバイスでは検知される準備が完了しています を選択します。
5. 次へ をクリックしてデバイス検知を開始します。
6. 基本デバイス構成を作成するための情報を指定して、機能キーを追加します。
   構成設定の定義については、次を参照してください：WSM Quick Setup Wizard を実行する.
   Quick Setup Wizard の最終ページに、デバイスにインストールされている Fireware のバージョンが表示されます。

XTM デバイスが再起動された後は、5 つのポリシー (TCP および UDP 送信、FTP パケット フィルタ、Ping、WatchGuard、WatchGuard Web UI) および指定したインターフェイス IP アドレスを含む基本構成で Fireware v11.7.4 が使用されます。ステップ 5 で説明されているとおり、Policy Manager を使用して、基本構成を変更するか、あるいは既存の構成ファイルをデバイスに保存することができます。

## ステップ 4 — Fireware OS をアップグレードします。

Quick Setup Wizard により Fireware v11.7.4 が再インストールされたら、Policy Manager を使用して、デバイスをそれ以降のバージョンにアップグレードすることができます。詳細については、次を参照してください：Fireware OS または WatchGuard System Manager をアップグレードする.

## ステップ 5 — 構成ファイルをデバイスに保存します。

Fireware v11.8 以降のデバイス構成がすでにファイルに保存されている場合は、Policy Manager を使用して、その構成をデバイスに保存することができます。

1. Policy Manager で使用する保存済みの v11.8 以降の構成ファイルを開きます。
2. そのデバイス用の正しい機能キーが構成ファイルに存在することを確認します。
3. 構成ファイルを XTM デバイスに保存します。

## ステップ 6 — XTM デバイスの証明書を再インストールします。

復元モードのデバイスで Quick Setup Wizard を使用すると、そのデバイスにインストールされている証明書がすべて削除されます。XTM デバイスに証明書がインストールされている場合、ダウングレード後にすべての証明書を再インストールする必要があります。詳細については、次を参照してください：デバイス証明書を管理する（WSM）.

#### 関連情報

Quick Setup Wizard を使用して Fireware OS をダウングレードする

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索