関連トピック

# RIPng コマンド

Fireware は、Quagga ルーティング ソフトウェア スイート v0.99.18 を使っています。これは、最近のバージョンの Quagga で使用可能な大部分のコマンドをサポートしています。

ルーティング構成ファイルを作成または変更するには、正しいルーティング コマンドを使用する必要があります。このリストは、RIPng 構成で使用可能なサポートされている一部のルーティング コマンドを示したものです。以下のセクションは、構成ファイルでもこのリストと同じ順序になっている必要があります。

セクション | コマンド | 説明
--- | --- | ---
インターフェイスを構成する
| no ipv6 ripng split-horizon | スプリット ホライズンを無効にします (既定では有効になっています)。
RIPng ルーティング デーモンを構成する
| router ripng | RIPng を有効にする
インターフェイスとネットワークの構成
| network eth[N] | 指定したインターフェイスで RIPng を有効にする
| network [A:B:C:D:E:F:G:H/M] | 指定したネットワークで RIPng を有効にする
| passive-interface eth[N] | 指定したインターフェイスをパッシブ モードに設定する
RIPng ピアへルートを分配する、および RIPng ルーティング テーブルへ OSPF ルートまたは BGP ルートを挿入する
| route [A:B:C:D:E:F:G:H/M] | 指定した IPv6 ネットワークに対して RIPng 静的ルート アナウンスメントを有効にする
| distribute-list [ACCESS-LIST] (in|out) eth[N] | RIPng を有効にして、指定したアクセス リストを使って、指定したインターフェイスの RIPng パスをフィルタします。パラメータ in または out は、アクセス リストが指定したインターフェイスの受信と送信パケットのどちらに適用されるかを指定します。
| distribute-list prefix [PREFIX-LIST] (in|out) eth[N] | RIPng を有効にして、指定したプレフィックス リストを RIPng パスをフィルタします。パラメータ in または out は、プレフィックス リストが指定したインターフェイスの受信と送信パケットのどちらに適用されるかを指定します。
| default-information originate | ラスト リゾートのルート (既定のルート) を RIPng ピアと共有する
| default-metric <METRIC> | 再分配ルートの既定メトリック値を設定します。メトリックは 1～16 の整数である必要があります。
| redistribute static | ファイアウォール静的ルートを RIPng ピアに再分配する
| redistribute static route-map [MAPNAME] | 静的ルートをルート マップ フィルタ (mapname) と共に再分配する
| redistribute connected | すべてのインターフェイスからのルートを RIPng ピアに再分配する
| redistribute connected route-map [MAPNAME] | すべてのインターフェイスからのルートをルート マップ フィルタ (mapname) と共に RIPng ピアに再分配する
| redistribute ospf6 | OSPF からのルートを RIPng に再分配する
| redistribute ospf6 route-map [MAPNAME] | OSPFv3 からのルートをルート マップ フィルタ (mapname) と共に RIPng に再分配する
| redistribute bgp | BGP からのルートを RIPng に再分配する
| redistribute bgp route-map [MAPNAME] | BGP からのルートをルート マップ フィルタ (mapname) と共に RIPng に再分配する
ルート マップとアクセス リストを含むルート再分配フィルタの構成
| ipv6 access-list [ACCESS-LIST] [PERMIT|DENY] [A,B,C,D/M | ANY] | アクセス リストを作成して、1 つの IP アドレスまたはすべての IP アドレスの再分配を許可または拒否する
| ipv6 prefix-list [PREFIX-LIST] [PERMIT|DENY] [A,B,C,D/M | ANY] | 名前を付けてプレフィックス リストを作成する
| route-map [MAPNAME] permit [N] | 名前を付けたルート マップを作成し、優先度 [N] で許可します。
| match interface eth[N] | 指定したインターフェイスを一致させる

#### 関連情報

ルーティング情報プロトコル（RIP および RIPng）について

RIPng を使用して IPv6 ルーティングを構成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索