関連トピック

# ARP キャッシュをクリアする

Firebox の ARP (アドレス解決プロトコル) キャッシュは、TCP/IP ホストのハードウェア アドレス (MAC アドレスとも呼ばれます) を格納します。ARP 要求が開始される前に、システムは、キャッシュ内にハードウェア アドレスが存在するかどうかを確認します。ネットワークがドロップイン構成の場合、インストール後にデバイスの ARP キャッシュをクリアする必要があります。

デバイス モニタ ロールのユーザー アカウントを使用してデバイスにログインした場合、ARP キャッシュをクリアする前に、デバイス管理者 ロールのユーザー アカウントのユーザー認証情報を指定する必要があります。

1. Firebox System Manager から、ツール > ARP キャッシュのクリア の順に選択します。
   デバイス モニタ ユーザーとしてデバイスにログインした場合、ARP キャッシュのクリア ダイアログ ボックスが表示されます。デバイス管理者としてログインした場合、ARP キャッシュがクリアされます。

1. ユーザー名 テキスト ボックスに、デバイス管理者の認証資格を持つユーザー アカウントの名前を入力します。
2. パスフレーズ テキスト ボックスに、ユーザーのパスフレーズを入力します。
3. 認証サーバー ドロップダウン リストから、指定したユーザー アカウントの認証先を選択します。
4. Active Directory 認証サーバーを選択した場合、ドメイン テキスト ボックスに、指定したユーザー アカウントのドメインを入力します。
5. OK をクリックします。
   ARP キャッシュ エントリがすべてフラッシュされます。

Firebox がドロップイン モードの場合、この手順は ARP テーブルの中身だけクリアし、MAC アドレス テーブルはクリアしません。MAC テーブルに 2,000 を超えるエントリがある場合は、テーブル内の最も古い MAC エントリが削除されます。MAC アドレス テーブルをクリアするには、Firebox をリスタートする必要があります。

#### 関連情報

Firebox System Manager を起動する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索