関連トピック

# Firebox M440 の PoE について

Firebox M440 では、インターフェイス 9-16 は IEEE802.3 標準に準拠している PoE（パワー・オーバー・イーサネット）インターフェイスとなります。これらのインターフェイスは、接続された PoE デバイスに電力を供給することができます。これらのインターフェイスの PoE を有効または無効にする構成設定はありません。しかし、Firebox System Manager または Command Line Interface (CLI) を使用して、これらのインターフェイスの電源状態を確認することができます。

Firebox System Manager の ステータス レポート タブに、PoE インターフェイスのステータス情報が表示されます。また、ハードウェア PoE の診断 CLI コマンドを使用して、同じステータス情報を表示することができます。

Firebox System Manager で、PoE インターフェイスのステータスを確認するには、以下の手順を実行します：

1. WatchGuard System Manager を起動して、Firebox に接続します。
2. Firebox System Manager を起動します。
3. ステータス レポート タブを選択します。
4. PoE ポートのステータス セクションを見つけます。

各インターフェイスについて、レポートに以下の情報が表示されます：

ポート

インターフェイス番号、eth9–eth16。

電源状態

各インターフェイスの電源状態。インターフェイスが接続されたデバイスに電力を供給している場合は、状態が オン となります。

PD クラス

PoE インターフェイスから受電する接続された受電デバイスの電力クラスが示されます。

以下は、このセクションのステータス レポートの例です。

    Status of PoE ports

    -------------------

    Port Power PD

     State Class

    eth9 off n/a

    eth10 on class 4

    eth11 off n/a

    eth12 on class 4

    eth13 off n/a

    eth14 off n/a

    eth15 off n/a

    eth16 off n/a

Command Line Interface の使用方法の詳細については、http://www.watchguard.com/help/documentation/xtm.asp に記載されている Fireware Command Line Interface リファレンス を参照してください。

Firebox M440 の詳細については、Firebox M440 ハードウェア ガイド を参照してください。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索