関連トピック

# USB ドライブからバックアップ イメージを自動的に復元する

USB ドライブ (記憶デバイス) を復元モードの WatchGuard Firebox に接続している場合、Firebox で USB ドライブから以前にバックアップしたイメージが自動的に復元されます。自動復元の機能を使用するには、初めに USB ドライブにあるバックアップ イメージを復元プロセスのために使用するイメージとして選択します。このバックアップ イメージを選択するには、Fireware Web UI、Firebox System Manager、または Fireware command line interface を使用する必要があります。この機能は FireboxV と XTMv デバイスではサポートされていません。

異なる Firebox から作成されたバックアップ イメージを使用しないでください。バックアップ イメージは各 Firebox に固有のもので、その Firebox 固有のシリアル番号、証明書、プライベート キーが含まれています。

## 自動復元を実行するバックアップ イメージを選択する

Fireware Web UI から、自動復元のバックアップ イメージを選択するには、以下の手順を実行します：

1. システム > USB ドライブ の順に選択します。
   USB ドライブにバックアップ/復元する ページが表示されます。保存されたバックアップ イメージ ファイルは、ページ上部の使用可能なバックアップ イメージ リストに表示されます。

1. 使用可能なバックアップ イメージ リストからバックアップ イメージ ファイルを選択します。
2. 選択したイメージを自動復元のために使用する をクリックします。
3. バックアップ イメージの作成に使用する暗号化キーを入力します。OK をクリックします。
   Firebox では、選択されたバックアップ イメージのコピーが USB ドライブに保存されます。

Firebox System Manager から、自動復元のバックアップ イメージを選択するには、以下の手順を実行します：

1. ツール > USB ドライブ の順に選択します。
   USB ドライブにバックアップ/復元する ダイアログ ボックスが表示されます。

1. 使用可能なバックアップ イメージ リストからバックアップ イメージ ファイルを選択します。
2. 選択したイメージを自動復元のために使用する をクリックします。
3. バックアップ イメージの作成に使用する暗号化キーを入力します。OK をクリックします。
4. Firebox の構成パスフレーズを入力します。OK をクリックします。
   Firebox では、選択されたバックアップ イメージのコピーが、auto-restore.fxi イメージ ファイルとして保存されます。このイメージは USB ドライブの自動復元 ディレクトリに保存し、自動復元プロセスのみが使用できるランダムな暗号化キーで暗号化します。

前の自動復元イメージが保存されている場合は、auto-restore.fxi ファイルが選択されたバックアップ イメージのコピーに置き換えられます。

Firebox で Fireware OS v11.3 以前のバージョンが実行されている場合は、自動復元機能を動作させるためには、デバイスの復元モード ソフトウェア イメージを v11.3 に更新する必要があります。アップグレード手順については、Fireware XTM 11.3 リリース ノート を参照してください。

## バックアップ イメージを自動復元する

選択したバックアップ イメージを自動復元するには、復元モードで Firebox を起動する必要があります。Firebox が復元モードで起動されると、Firebox では USB ドライブにその Firebox の有効な自動復元イメージが入っているかどうかがチェックされます。USB ドライブにその Firebox の有効な自動復元イメージが含まれている場合は、イメージが自動的に復元されて、再起動されます。

Firebox T10、T30、T50、または T70 を復元モードで起動するには、以下の手順を実行します。

1. Firebox の電源を切ります。
2. デバイスの背面にある リセット ボタンを長押しします。
3. リセット ボタンを長押ししながら、Firebox の電源を入れます。
4. Attn インジケータが点灯するまで、リセット ボタンを押し続けます。
5. リセット ボタンを離します。Firebox の電源を切らないでください。
6. リセットが完了するまで待ちます。このプロセスは 70 秒かかる場合があります。リセットが完了すると、Attn インジケータが点灯します（点滅はしません）。
   Firebox が復元モードになりました。

Firebox M200 または M300 を復元モードで起動するには、以下の手順を実行します：

1. Firebox の電源を入れます。
2. アーム インジケータが ( ) 緑色に変わるまで待ちます。
3. Firebox の前面にある リセット ボタンを長押しします。
   5 秒後に、アーム インジケータが赤色になります。
4. アーム インジケータが赤色になっている間、または点灯していない間は、リセット ボタンを押したままにします。
   40 秒後に、アーム インジケータが緑色に点滅し始めます。
5. アーム インジケータが毎秒 1 回緑色に点滅している間、リセット ボタンを押し続けます。
6. アーム インジケータが毎秒 2 回緑色に点滅し始めたら、リセット ボタンを離します。
7. アーム インジケータが赤色に点滅し始めるまで待ちます。
   Firebox が復元モードになりました。

Firebox M370、M400、M470、M500、M570、M670、M4600、または M5600 を復元モードで起動するには、以下の手順を実行します。

1. Firebox の電源を入れます。
2. アーム インジケータが ( ) 緑色に変わるまで待ちます。
3. Firebox の前面にある 電源 ボタンを 5 秒間長押しして、電源を切ります。
4. Firebox の前面の左側にある リセット ボタンを長押ししながら、Firebox の前面にある 電源 ボタンを短く押して、電源を入れます。
   アーム インジケータが赤色になります。
5. アーム インジケータが赤色になっている間、リセット ボタンを押したままにします。
   アーム インジケータが緑色に点滅し始めます。
6. アーム インジケータが毎秒 1 回点滅している間、リセット ボタンを押し続けます。
7. アーム インジケータが毎秒 2 回緑色に点滅し始めたら、リセット ボタンを離します。
8. アーム インジケータが赤色に点滅し始めるまで待ちます。
   Firebox が復元モードになりました。

Firebox M440 を復元モードで起動するには、以下の手順を実行します：

1. Firebox の電源を入れます。
2. アーム インジケータが ( ) 緑色に変わるまで待ちます。
3. Firebox の前面にある 電源 ボタンを 3 秒間長押しして、電源を切ります。
4. Firebox の前面の左側にある リセット ボタンを長押ししながら、Firebox の前面にある 電源 ボタンを短く押して、電源を入れます。
5. モード インジケータが点灯するまで、リセット ボタンを押し続けます。
6. 直ちに リセット ボタンを離します。
   Attn インジケータが点灯します（点滅はしません）。Firebox が復元モードになりました。

Firebox M440 を復元モードで起動するには、モード インジケータが点灯してから Attn インジケータが点滅し始めるまでの間にリセット ボタンを離す必要があります。

LCD ディスプレイ付き XTM デバイスを復元モードで起動するには、以下の手順を実行します：

1. XTM デバイスの電源を切ります。
2. デバイスのフロント パネルの 上向き矢印 (↑) を長押ししながら、デバイスの電源を入れます。
3. 復元モード起動中 と LCD ディスプレイに表示されるまで、ボタンを押し続けます。

XTM 21、22、または 23 を復元モードで起動するには、以下の手順を実行します：

1. 電源を切ります。
2. デバイスの背面にある リセット ボタンを長押しします。
3. リセット を長押ししながら、電源を再接続します。
4. 1 分間、または Attn インジケータが点灯するまで、リセット ボタンを押し続けます。
5. リセット ボタンを離します。電源を切らないでください。
6. リセットが完了するまで 3 分間待ちます。
   Attn インジケータが点灯します（点滅はしません）。デバイスが復元モードになりました。

XTM 25 または XTM 26 を復元モードで起動するには、以下の手順を実行します：

1. 電源を切ります。
2. デバイスの背面にある リセット ボタンを長押しします。
3. リセット を長押ししながら、電源を再接続します。
4. 30 秒間、または Attn インジケータが点灯するまで、リセット ボタンを押し続けます。
5. リセット ボタンを離します。電源を切らないでください。
6. リセットが完了するまで 3 分 30 秒間待ちます。
   Attn インジケータが点灯します（点滅はしません）。デバイスが復元モードになりました。

XTM 33 を復元モードで起動するには、以下の手順を実行します：

1. 電源を切ります。
2. デバイスの背面にある リセット ボタンを長押しします。
3. リセット を長押ししながら、電源を再接続します。
4. 30 秒間、または Attn インジケータが点灯するまで、リセット ボタンを押し続けます。
5. リセット ボタンを離します。電源を切らないでください。
6. リセットが完了するまで 3 分 30 秒間待ちます。
   Attn インジケータが点灯します（点滅はしません）。デバイスが復元モードになりました。

有効な自動復元イメージが USB ドライブに含まれていない場合は、自動復元は失敗し、デバイスは再起動されません。自動復元プロセスが正常に実行されない場合は、Firebox の電源を切ってから再びオンにして、工場出荷時の既定設定で再起動する必要があります。工場出荷時の既定設定の詳細については、次を参照してください：工場出荷時の既定の設定について。

#### 関連情報

USB ドライブを使用してシステム バックアップと復元を行う

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索