関連トピック

## RTS しきい値を変更する

RTS/CTS (Request To Send/Clear To Send) は、ワイヤレス クライアントが同じチャンネルで複数のワイヤレス アクセスポイントからの信号を受信可能な場合に、問題を防ぐのに役立つ機能です。この問題は 隠しノード と呼ばれることもあります。

既定の RTS しきい値を変更しないことをお勧めします。RTS のしきい値 を既定の 2346 に設定すれば、RTS/CTS は無効になります。

RTS しきい値を変更する必要がある場合は、少しずつ変更して調整してください。また、一度に少しずつ値を下げてください。値を変更する都度、十分な時間をかけてネットワーク パフォーマンスが向上したかどうかを判断した後、再び値を変更します。この値を変更しすぎると、ネットワークのパフォーマンスはさらに下がってしまいます。それは、送信要求 が大きく増加し、共用の伝送媒体が必要以上に予約されるためです。

#### 関連情報

ワイヤレス構成の設定について

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索