関連トピック

# OSPF インターフェイス コストの表

OSPF プロトコルでは、2 つのポイント間の最も効率の良いルートが検出されます。このルートを見つけるために、インターフェイス リンク スピード、ポイント間のホップ数、その他のメトリックなどの要因に注目します。既定では、OSPF はデバイスの実際のリンク速度を使用して、ルートの総コストを計算します。インターフェイス コストは、効率を最大限に高めるために手動で設定することもできます (GB ベースのファイアウォールが 100 M ルーターに接続されている場合など)。この表の数値を使用して、インターフェイス コストを実際のコストとは異なる値に手動で設定します。

インターフェイスの種類 | 帯域幅 (ビット/秒) | 帯域幅 (バイト/秒) | OSPF インターフェイス コスト
--- | --- | --- | ---
イーサネット | 1 G | 128M | 1
イーサネット | 100 M | 12.5M | 10
イーサネット | 10 M | 1.25M | 100
モデム | 2 M | 256K | 500
モデム | 1 M | 128K | 1000
モデム | 500 K | 62.5K | 2000
モデム | 250 K | 31.25K | 4000
モデム | 125 K | 15625 | 8000
モデム | 62500 | 7812 | 16000
シリアル | 115200 | 14400 | 10850
シリアル | 57600 | 7200 | 21700
シリアル | 38400 | 4800 | 32550
シリアル | 19200 | 2400 | 61120
シリアル | 9600 | 1200 | 65535

#### 関連情報

About Open Shortest Path First (OSPF and OSPFv3) Protocol

OSPF コマンド

OSPFv3 コマンド

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索