関連トピック

# WatchGuard AP をリセットする

WatchGuard AP を出荷時の規定設定にリセットするには、以下のいずれかの方法が使用できます。

- ゲートウェイ ワイヤレス コントローラから AP をリセットする
- AP デバイスのリセット ボタンを押す
- AP のペアリングを解除する
- 自動的に配備された AP の自動配備を無効にする
- アクセスポイント のローカル Web UI から AP をリセットするには、以下の手順を実行します：

AP を出荷時の規定設定にリセットするには、AP を再度検出してペアリングする必要があります。詳細については、次を参照してください：WatchGuard AP デバイスの検出およびペアリング。

リセット後に WatchGuard AP100、AP102、AP200、または AP300 へ接続できない場合、AP がフェールセーフ モードに入っている場合があります。詳細については、フェールセーフ モードに入っている AP デバイスを回復する を参照してください。

## ゲートウェイ ワイヤレス コントローラの WatchGuard AP をアップデートする

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラから AP をリセットするには、Firebox が Fireware v11.11.4 以降を実行している必要があります。

AP をリセットするには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ダッシュボード > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ の順に選択します。
2. アクセスポイント タブを選択します。
3. アクセスポイントを選択します。
4. アクション ドロップダウンリストから、工場出荷時の既定設定へリセット を選択します。

AP をリセットするには、Firebox System Manager から以下の手順を実行します：

1. ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ タブを選択します。
2. アクセスポイント タブを選択します。
3. アクセスポイントを選択します。
4. アクション ドロップダウンリストから、工場出荷時の既定設定へリセット を選択します。

## リセットボタンを使用して WatchGuard AP をリセットする

選べるリセット手順は、AP のファームウェアのバージョンまたは AP モデルにより異なります。

ファームウェア v1.2.9.2 以降で AP100、 AP102、AP200、または AP300 をリセットするには、以下の手順を実行します：

1. AP の電源が入っている状態で、リセット ボタンを押さえます。
2. 5 秒後にリセット ボタンを放します。
   リセット ボタンを少しの間 (5 秒未満) 押さえてからボタンを放すと、AP デバイスは再起動しますが、出荷時の既定設定にはリセットされません。

ファームウェア v1.2.9.2 以下で AP100、 AP102、AP200、または AP300 をリセットするには、以下の手順を実行します：

1. AP の電源が入っている状態で、リセット ボタンを押さえます。
2. 12 秒後にリセット ボタンを放します。

AP120、AP320、または AP322 をリセットするには、以下の手順を実行します：

1. PoE 電力に接続されている電源ケーブルまたはイーサネット ケーブルを抜きます。
2. リセットボタンの穴にピンまたはペーパークリップを挿入します。
3. リセットボタンを抑えている間、電源ケーブルを挿入したままにします。
4. 電源、LAN、および 2.4 GHz インジケータが緑色になるまで、リセットボタンを最低 60 秒間押し続けます。

AP 420 をリセットするには、以下の手順を実行します：

1. リセットボタンの穴にピンまたはペーパークリップを挿入します。
2. AP の再起動が行われたことを示すすべての LED が消えるまで、リセットボタンを最低 10 秒間押し続けます。

## WatchGuard AP のペアリングを解除する

Firebox から AP のペアリングを解除すると、AP は出荷時の既定設定で再起動します。

詳細については、次を参照してください：AP デバイスのペアリングを解除する。

## 自動配備された WatchGuard AP を自動的にリセットする

自動配備された AP は、自動配備機能が無効にされている場合、工場出荷時の既定設定にリセットされます。

詳細については、次を参照してください：AP の自動配備について。

## WatchGuard アクセスポイント Web UI から WatchGuard AP をリセットする

(AP100、AP102、AP200、および AP300 のみ)

WatchGuard アクセスポイント Web UI から WatchGuard AP をリセットするには、以下の手順を実行します：

1. WatchGuard アクセスポイントローカル Web UI にログインします。
2. 左側のナビゲーション メニューから、ステータス を選択します。
   アクセスポイントのステータス ページが表示されます。
3. 出荷時の既定設定にリセットする をクリックします。

WatchGuard アクセスポイントローカル Web UI の使い方の詳細については、次を参照してください：WatchGuard アクセスポイント Web UI を使用する。

#### 関連情報

WatchGuard AP デバイスの検出およびペアリング

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索