関連トピック

# FireCluster でサポートされていない機能

FireCluster で使用できない Fireware の構成と管理の機能もあります。

## FireCluster のネットワーク構成の制限

- アクティブ/アクティブ クラスタでは、ネットワークをブリッジ モードやドロップイン モードで構成できません。
- アクティブ/パッシブ クラスタでは、ネットワークをブリッジ モードで構成できません。
- アクティブ/アクティブ クラスタでは、PPPoE または DHCP を使用するように外部インターフェイスを構成することはできません。
- アクティブ/パッシブ クラスタでは、Fireware v11.8.x かそれ以前で PPPoE を使用するか、Fireware v11.11.4 かそれ以前で DHCP を使用するように外部インターフェイスを構成することはできません。
- IPv6 アドレスの自動構成を構成すること、またはインターフェイス上の DHCPv6 サーバーを有効にすることはできません。
- IPv6 の動的ルーティング プロトコルを構成することはできません (RIPng、OSPFv3、および IPv6 のための BGP)。
- ワイヤレスが有効になっている場合、ワイヤレスデバイスのための FireCluster は、アクティブ/パッシブ モードでのみ構成することができます。
- アクティブ/アクティブ クラスタについては、リンク アグリゲーション インターフェイスを構成できません。
- Hotspot のゲスト ユーザー認証はサポートされていません。
- ユーザー セッションが時間切れした後の Hotspot ユーザーのロックアウトはサポートされていません。
- アクティブ/アクティブ クラスタで終了する BOVPN への Mobile VPN with SSL 接続はサポートされていません。

## FireCluster 管理の制限

- Fireware v11.8.x およびそれ以前では、 FireCluster のメンバーである Firebox に Fireware Web UI を使用して接続することはできません。
- Fireware v11.9.x およびそれ以前では、 FireCluster に Fireware Web UI を使用して接続できますが、Web UI を使用してクラスタを構成したり FireCluster の設定を変更することはできません。
- Management Server を使って FireCluster のメンバーである管理対象デバイスの OS アップデートをスケジュールすることはできません。

#### 関連情報

FireCluster

FireCluster 用にサポートされているモデル

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索