関連トピック

# USB ドライブを使用してシステム バックアップと復元を行う

バックアップ イメージは、暗号化して保存されている Firebox フラッシュ ディスクからのフラッシュ ディスク イメージのコピーです。イメージには、デバイス OS、構成ファイル、機能キー、デバイス管理ユーザー、パスフレーズ、DHCP リース、証明書が含まれています。

USB ドライブまたは記憶デバイスを Firebox の USB ポートに接続して、システムをバックアップし復元することができます。挿入した USB ドライブにシステム バックアップ イメージを保存すると、より迅速にデバイスを既知の状態に復元できます。

保存された各バックアップ イメージの日付とタイムスタンプは、Firebox に設定されているローカル タイム ゾーンではなく、協定世界時間 (UTC) になっています。

## USB ドライブについて

USB ドライブを FAT または FAT32 ファイル システムでフォーマットする必要があります。USB ドライブに複数パーティションがある場合、Fireware によって最初のパーティションだけが使用されます。各システム バックアップ イメージは、70 MB 以上の容量です。複数のバックアップ イメージを保存できるほど大きな USB ドライブを使用することをお勧めします。

## 接続した USB ドライブにバックアップ イメージを保存する

この手順を行うためには、USB ドライブが Firebox に接続されている必要があります。

Fireware Web UI から、バックアップ イメージを保存するには、、以下の手順を実行します：

1. システム > USB ドライブ の順に選択します。
   USB ドライブ ページが表示されます。

1. 新しいバックアップ ファイル セクションにバックアップ イメージの ファイル名 を入力します。
2. 暗号化キー を入力して確認します。このキーはバックアップ ファイルを暗号化するために使用されます。この暗号化キーをなくしたり忘れたりすると、バックアップ ファイルを復元できなくなります。
3. USB ドライブに保存する をクリックします。
   保存が完了すると、保存されたイメージが 使用可能なバックアップ イメージ リストに表示されます。

Firebox System Manager から、バックアップ イメージを保存するには、以下の手順を実行します：

1. Firebox System Manager を起動する.
2. ツール > USB ドライブ の順に選択します。
   [USB ドライブにバックアップ/復元する] ダイアログ ボックスが表示されます。

1. 新しいバックアップ イメージ セクションにバックアップ イメージの ファイル名 を入力します。
   または既定のファイル名を使用します。
2. 暗号化キー を入力して確認します。このキーはバックアップ ファイルを暗号化するために使用されます。この暗号化キーをなくしたり忘れたりすると、バックアップ ファイルを復元できなくなります。
3. USB ドライブに保存する をクリックします。
   保存が完了した後、使用可能なデバイスのバックアップ イメージ のリストに保存済みのイメージが表示されます。

## 接続した USB ドライブからバックアップ イメージを復元する

この手順を行うためには、USB ドライブが Firebox に接続されている必要があります。

Fireware Web UI から、バックアップ イメージを復元するには、以下の手順を実行します：

1. システム > USB ドライブ の順に選択します。
   USB ドライブ ページが表示されます。

1. 使用可能なバックアップ イメージ リストから復元するバックアップ イメージを選択します。
2. 選択済みイメージの復元 をクリックします。
3. バックアップ イメージを作成したときに使用した暗号化キーを入力します。
4. OK をクリックします。
   Firebox デバイスがバックアップ イメージを復元します。XTM デバイスが再起動され、バックアップ イメージが使用されます。

Firebox System Manager から、バックアップ イメージを復元するには、以下の手順を実行します：

1. Firebox System Manager を起動する.
2. ツール > USB ドライブ の順に選択します。
   [USB ドライブにバックアップ/復元する] ダイアログ ボックスが表示されます。

1. 使用可能なバックアップ イメージ リストから復元するバックアップ イメージを選択します。
2. 選択済みイメージの復元 をクリックします。
3. バックアップ イメージを作成したときに使用した暗号化キーを入力します。
4. デバイスの構成パスフレーズを入力します。OK をクリックします。
5. 復元 をクリックします。
   Firebox がバックアップ イメージを復元します。XTM デバイスが再起動され、バックアップ イメージが使用されます。

#### 関連情報

Firebox をリセットする

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索