関連トピック

# RIPng を使用して IPv6 ルーティングを構成する

IPv6 ネットワーク間で動的ルーティングに RIPng を使用します。

RIPng を構成するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 動的ルーティング の順に選択します。
   動的ルーティング ページが表示されます。
2. 動的ルーティングを有効にする チェックボックスをオンにします。
3. RIPng タブを選択します。
4. 有効 チェック ボックスをオンにします。

5. ルーティング についてのテキストをコピーしてウインドウに貼り付けます。
6. 保存 をクリックします。
   必要に応じて、Fireware XTM により、必要な動的ルーティング ポリシーが自動的に追加され、既存の動的ルーティング ポリシーが存在する場合はその動的ルーティング ポリシーが有効になります。

RIPng を構成するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 動的ルーティング の順に選択します。
   動的ルーティング設定 ダイアログ ボックスが表示されます。
2. 動的ルーティングを有効にする チェックボックスをオンにします。
3. RIPng タブを選択します。

2. RIP を有効にする チェックボックスを選択します。
3. インポート をクリックして、ルーティング デーモン構成ファイルをインポートするか、または構成ファイルをコピーしてテキスト ボックスに貼り付けます。
4. OK をクリックします。
   有効にした動的ルーティング のポリシーが存在しない場合、Policy Manager から必要なポリシーを追加するかどうかを尋ねられます。
5. はい をクリックし、必要な動的ルーティングポリシーを追加します。
   Policy Manager により、必要な動的ルーティング ポリシーが追加され、既存の RIP 動的ルーティング ポリシーが存在する場合はその動的ルーティングポリシーが有効になります。

RIPng を有効にすると、DR-RIPng-Allow と呼ばれる動的ルーティングポリシーが自動的に作成されます。このポリシーを編集して、認証を追加し、正しいインターフェイスでのみリスンするよう制限することができます。DR-RIPng-Allow ポリシーは、RIP v2 用の予約済みマルチキャスト アドレス (FF02::9) への RIP マルチキャストを許可するように構成されます。

Firebox および BGP ルータを構成後、ルート テーブルを参照して、Firebox が RIPng ルータからルート更新を受信したことを検証できます。

動的ルートを表示するには、Firebox System Manager から、ステータス レポート タブを選択します。

動的ルートを表示するには、Fireware Web UI で、システム ステータス > ルート の順に選択します。

#### 関連情報

ルーティング情報プロトコル（RIP および RIPng）について

サンプル RIPng ルーティング構成ファイル

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索