関連トピック

# DHCPv6 サーバー プレフィックス デリゲーションを構成する

信頼済みインターフェイス、任意インターフェイス、またはカスタム インターフェイスの DHCPv6 サーバーを構成して、接続する DHCPv6 クライアントに IPv6 プレフィックスをデリゲートすることができます。デバイスがプレフィックスをデリゲートできるようにするには、プレフィックス プールにプレフィックスを追加する必要があります。また、特定クライアントにデリゲートする予約済みプレフィックスを追加することができます。

IPv6 プレフィックスを DHCPv6 プレフィックス プールに追加するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. 信頼済みインターフェイス、任意インターフェイス、またはカスタム インターフェイスで IPv6 を有効化します。
2. IPv6 DHCP 設定で、DHCP サーバーを使用する を選択します。
3. IPv6 プレフィックスをプレフィックス プールに追加します。

IPv6 プレフィックスを DHCPv6 プレフィックス プールに追加するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. 信頼済みインターフェイス、任意インターフェイス、またはカスタム インターフェイスで IPv6 を有効化します。
2. IPv6 DHCP 設定で、DHCP サーバーを使用する を選択します。
3. 構成 をクリックします。
4. IPv6 プレフィックスをプレフィックス プールに追加します。

DHCPv6 サーバー設定の構成方法の詳細については、次を参照してください： IPv6 DHCP サーバーを構成する.

プレフィックス プールを構成したら、デリゲートされたプレフィックスを要求するようにネットワークの DHCPv6 クライアントを構成することができます。

#### 関連情報

DHCPv6 プレフィックス デリゲーションについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索