関連トピック

# 証明書

XTM デバイスの証明書の用途には次のようなものがあります：

- 管理セッション データが証明書でセキュリティ保護されます。
- Branch Office VPN、Mobile VPN with IPSec、Mobile VPN with L2TP トンネルは、証明書を認証に使用できます。
- コンテンツ インスペクションが TLS 経由の HTTPS トラフィックまたは SMTP で有効化されている場合は、検査のために暗号解除された後、プロキシは証明書を使用して受信トラフィックを再暗号化します。
- プロキシを持つ証明書により、ネットワーク上の Web サーバーを保護することができます。
- WebBlocker の上書きなどの目的で、ユーザーが Firebox で認証を行う場合、接続は証明書でセキュリティ保護されます。
- RADIUS または Firebox の認証が、 WPA エンタープライズまたは WPA2 エンタープライズ認証方法を使用するように設定されている場合。

既定では、 Firebox は Fireware Web UP とプロキシコンテンツのインスペクションのための管理セッション データおよび認証試行を確保するために、自己署名証明書を作成します。

詳細については、次を参照してください：

- デバイス証明書を管理する （Web UI）
- デバイス証明書を管理する（WSM）
- FSM または Management Server を使用して証明書を作成する
- OpenSSL で CSR を作成する
- クライアント デバイスに証明書をインポートする
- HTTPS プロキシ コンテンツ インスペクションで証明書を使用する
- 証明書ポータル
- SMTP プロキシ：TLS 暗号化
- Branch Office VPN (BOVPN) トンネル認証の証明書
- Mobile VPN with IPSec トンネル認証用の証明書
- Mobile VPN with IPSec トンネル認証の証明書
- Management Server で証明書を管理する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索