関連トピック

# 管理対象デバイスとしての Edge（v10.x 以前）および の情報 を確認する

WatchGuard Management Server を使用すると、Firebox X Edge と SOHO の多数のデバイスを構成して管理できます。10.x バージョン以前の Firebox X Edge デバイスでは、WatchGuard System Manager (WSM) で完全管理モードを有効にして、多数の Edge デバイスのポリシー、更新、および VPN を 1 つの場所から管理できます。Edge と SOHO のデバイス両方を管理 BOVPN トンネルのエンドポイントとして使用できます。

10.x バージョン以前の Firebox X Edge デバイスを Management Server で 管理するには、以下の手順に従います。

1. Edge をインストールする： Edge を物理的にコンピュータのイーサネットに接続し、Quick Setup Wizard を起動します。
2. 管理対象のデバイスを Management Server に追加する — 多数の Edge デバイスを同時にインポートできます。
3. Edge で WSM アクセスの設定を定義する — 最初の 3 つの手順については、次を参照してください：管理用 Firebox X Edge (v10.x かそれ以前のバージョン) を する準備.
4. Management Server でデバイスを特定するための値を構成する — 管理対象のデバイスを Management Server に追加する.

v10.x 以前の Firebox X Edge デバイスに関する Management Server と管理用コンピュータとの間の通信を可能にするためには、ゲートウェイ Firebox に WG-Small-Office-Mgmt パケットフィルタを追加する必要があります。別のファイアウォールがある場合は、TCP ポート 4109 で管理対象の Edge デバイスからのトラフィックを許可するポリシーが存在することを確認します。

構成にこのパケットフィルタを追加したにも関わらず WSM から Edge Web Manager に接続できない場合は、Web ブラウザのキャッシュにエラーが発生している可能性があります。Web ブラウザの証明書ストアで WatchGuard 証明書とすべてのクッキーをクリアし、 Management Server に再接続します。その後、Edge Web Manager に再接続します。

#### 関連情報

管理用 Firebox X Edge (v10.x かそれ以前のバージョン) を する準備

Firebox SOHO 6 を管理対象デバイスとして構成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索