関連トピック

# BOVPN 仮想インターフェイスのマルチキャスト設定を構成する

BOVPN 仮想インターフェイス経由でマルチキャスト トラフィックを送受信するように Firebox を設定することができます。

VLAN またはブリッジ インターフェース経由でマルチキャスト トラフィックを送受信する BOVPN トンネルの機能は、Fireware v11.9.3 以降でサポートされています。

Fireware Web UI から、マルチキャスト設定を構成するには、以下の手順を実行します：

1. マルチキャストの設定 タブを選択します。

2. トンネルを使用するマルチキャスト ルーティングを有効にする チェック ボックスをオンにします。
3. 開始 IP テキスト ボックスに、トラフィック発信者の IP アドレスを入力します。
4. グループ IP テキスト ボックスに、トラフィックを受信するマルチキャスト IP アドレスを入力します。

マルチキャスト設定を構成するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. マルチキャストの設定 タブを選択します。

2. トンネルを使用するマルチキャスト ルーティングを有効にする チェック ボックスをオンにします。
3. 開始 IP テキスト ボックスに、トラフィック発信者の IP アドレスを入力します。
4. グループ IP テキスト ボックスに、トラフィックを受信するマルチキャスト IP アドレスを入力します。

## デバイスがトンネル経由でマルチキャスト トラフィックを送信するように設定する

1. マルチキャスト トラフィックを送信するためにデバイスを有効にするを選択します。
2. 入力インターフェイス ドロップダウン リストから、マルチキャスト トラフィックの開始元となるインタフェースを選択します。

## デバイスがトンネル経由でマルチキャスト トラフィックを受信するように設定する

1. マルチキャスト トラフィックを受信するためのデバイスを有効化する を選択します。
2. マルチキャスト トラフィックを受信する各インターフェイスのチェックボックスを選択します。

#### 関連情報

BOVPN 仮想インターフェイスを構成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索