関連トピック

# ルーティング デーモン構成ファイルについて

Fireware で動的ルーティング プロトコルのいずれかを使用するには、 選択するルーティング デーモンの 動的ルーティング構成ファイルをインポートまたは入力します。この構成ファイルには、パスワードやログ ファイル名などの情報が含まれています。各ルーティング プロトコル用の構成ファイルを確認するには、以下のトピックを参照してください。

- サンプル RIP ルーティング構成ファイル
- サンプル RIPng ルーティング構成ファイル
- サンプル OSPF ルーティング構成ファイル
- サンプル OSPFv3 ルーティング構成ファイル
- サンプル BGP ルーティング構成ファイル

構成ファイルに関する注意事項は以下のとおりです。

- ! および # 文字は、後に続くコマンドの機能を説明する構成ファイルのテキスト行であるコメントの前に挿入されます。行の最初の文字がコメント文字のいずれかである場合は、その行の残りの部分はコメントとして解釈されます。
- 単語 no を行の最初に使用して、コマンドを無効にすることができます。
  たとえば、no network 10.0.0.0/24 area 0.0.0.0 は、指定したネットワークのバックボーン エリアを無効化します。

#### 関連情報

動的ルーティングについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索