関連トピック

# ラウンド ロビン方式の複数 WAN を構成する

## 開始する前に

## インターフェイスを構成する

ラウンド ロビン方式の複数 WAN を構成するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 複数 WAN の順に選択します。
2. 複数 WAN モード ドロップダウン リストから、ラウンド ロビン を選択します。

1. Fireware を Pro にアップグレードした場合、各インターフェイスに関連付ける重み付けを変更することができます。インターフェイスを選択して隣の 重み付け フィールドに新しい値を入力または選択します。各インターフェイスの既定値は 1 です。

インターフェイスの重み付けの詳細については、次を参照してください：インターフェイスに重み付けを割り当てる方法を見つける.

1. 複数 WAN 構成にインターフェイスを割り当てるには、インターフェイスを選択して、構成 をクリックします。
2. 複数 WAN に加える チェック ボックスを選択して、OK をクリックします。

1. 構成を完了するために、次のセクションの説明に従ってリンク モニタ情報を追加する必要があります：リンク モニタ ホストを構成する.

複数 WAN の詳細構成オプションの詳細については、次を参照してください：複数 WAN の詳細設定.

1. 保存 をクリックします。

ラウンド ロビン方式の複数 WAN を構成するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 構成 の順に選択します。
2. 複数 WAN タブをクリックします。
3. 複数 WAN の構成 セクションのドロップダウン リストで、ラウンド ロビン を選択します。

1. 構成 をクリックします。
2. 含める の列で、ラウンドロビン構成で使用する各インターフェースのチェックボックスを選択します。ラウンド ロビン構成では、全ての外部インターフェースを含む必要はありません。

たとえば、ポリシー ベースのルーティングに使用し、ラウンド ロビン構成には含めないようなインターフェイスを使用している場合があります。

1. OS を Pro にアップグレードした Firebox で、1 つまたは複数のインターフェイスに割り当てる重み付けを変更したい場合は、構成 をクリックします。
2. 値制御をクリックしてインターフェイスの重み付けを行います。インターフェイスの重み付けにより、そのインターフェイスを使用する Firebox を介した負荷の割合が設定されます。

Fireware Pro にアップグレードされた Firebox の場合のみ、重み付けを既定値の 1 から変更することができます。そうでなければ、ネットワーク構成 ダイアログボックスを閉じる際にエラーが表示されます。

1. OK をクリックします。

重み付け変更の詳細については、次を参照してください：インターフェイスに重み付けを割り当てる方法を見つける.

1. 構成を完了するために、次のセクションの説明に従ってリンク モニタ情報を追加する必要があります：リンク モニタ ホストを構成する.

複数 WAN の詳細構成オプションの詳細については、次を参照してください：複数 WAN の詳細設定.

1. OK をクリックします。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索