関連トピック

# 静的 ARP エントリを追加する

アドレス解決プロトコル (ARP) は、IP アドレスをネットワーク デバイスの MAC アドレスに関連付けるプロトコルです。 静的 ARP エントリは、ARP キャッシュ内の恒久的エントリです。 Policy Manager を使用して静的 ARP エントリを追加できます。

たとえば、アクティブ/アクティブ FireCluster 用に静的 ARP エントリを追加する必要がある場合があります。 詳細については、アクティブ/アクティブ FireCluster 用の静的 ARP エントリの追加 を参照してください。

Policy Manager でネットワーク デバイスに静的 ARP エントリを追加するには、次の手順に従います。

1. ネットワーク > ARP エントリ の順に選択します。
   静的 ARP エントリ ダイアログ ボックスが表示されます。
2. 追加 をクリックします。
   ARP エントリの追加 ダイアログ ボックスが表示されます。
3. インターフェイス ドロップダウン リストで、そのデバイスが接続されているインターフェイスを選択します。
4. IP アドレス テキスト ボックスに、そのデバイスの IP アドレスを入力します。
5. MAC アドレス テキスト ボックスに、デバイスの MAC アドレスを入力します。
6. OK をクリックします。
   静的 ARP エントリが 静的 ARP エントリ のリストに追加されます。

静的 ARP エントリの編集や削除を行うには、テーブル内の静的 ARP エントリを選択して 編集 または 削除 をクリックします。

ARP テーブルを表示させるには、Firebox System Manager のステータス レポートを開きます。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索