関連トピック

# AP デバイスのアクティブ化について

ハードウェアの保証を有効化する、技術サポートを受ける、および最新の OS アップデートや製品情報にアクセスするには、WatchGuard を使って AP デバイスを有効にする必要があります。

AP デバイスは、自動的に有効化することも、手動で有効化することもできます。

## 自動有効化

WatchGuard AP デバイスが Firebox とペアリングされた後、Firebox は自動的に WatchGuard Web サイトに接続し、Firebox の有効化が行われたのと同じ WatchGuard アカウントで AP デバイスの有効化が行われるように必要な情報を送信します。

ネットワークの Firebox と AP デバイスは、ポート 443 の WatchGuard サーバー (*.watchguard.com) へのアクセスを必要とします。これにより、Firebox 上のゲートウェイ ワイヤレス コントローラが AP デバイスを登録・有効化し、新しいファームウェア更新を確認することが可能になります。AP デバイスは、国および地域情報を取得するために WatchGuard サーバーにアクセスする必要があります。

自動有効化に失敗した場合、Firebox は定期的に有効化を再試行します。AP デバイスの有効化ステータスは、その AP デバイスの機能性に影響を与えません。

AP デバイスの有効化ステータスを確認するには、WatchGuard Web サイトの WatchGuard アカウントにログインします。有効化済みの AP デバイスが WatchGuard アカウント上の マイ製品 リストに表示されます。

## 手動有効化

自動的に有効化されていない AP デバイスを手動で有効化したい場合は、Firebox やアドオン機能の場合と同様に、WatchGuard アカウント内で AP デバイスを手動で有効化することができます。

WatchGuard AP デバイスを手動で有効化するには、次の手順を実行します：

1. Web ブラウザを使用して以下のサイトに移動しますhttp://www.watchguard.com/。
2. WatchGuard アカウントのユーザー名とパスワードでログインします。
3. サポート ホーム タブで、製品をアクティブにする をクリックします。
   製品をアクティブにするページが表示されます。
4. WatchGuard AP デバイスのシリアル番号を入力します。ハイフンも含めるようにしてください。

1. 続行 をクリックします。
2. 残りのプロンプトに従い、AP デバイスの有効化を完了します。

有効化を完了すると、有効化済みの AP デバイスが WatchGuard アカウント上の マイ製品 リストに表示されます。

#### 関連情報

WatchGuard AP デバイスの検出およびペアリング

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索