関連トピック

# Routes

Firebox で構成されている IPv4 および IPv6 ルートを表示し、ルートの種類、インターフェイスおよび送信先によりルートのリストをフィルタリングすることができます。IPv4 と IPv6 ルートの両方で使用可能なルートの種類には、静的、動的、接続済みおよび VPN があります。

各ルートの ルート テーブルには、次の情報が含まれています。

宛先

ルートが作成された対象のネットワーク。

インターフェイス

ルートと関連付けられたインターフェイス。

ゲートウェイ

ネットワークが使用するゲートウェイ。

フラグ

各ルートに設定されたフラグ。

メトリック

ルーティング テーブルでこのルートに対して設定されたメトリック。

Firebox のルートを表示するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. システム ステータス > ルート の順に選択します。
   [ルート] ページが表示されます。

1. ドロップダウン リストから、ルートのアドレスの種類を選択します。
   - IPv4
   - IPv6
2. ルートの種類 ドロップダウン リストから、リストに含めるリストの種類を選択します。
   - すべて
   - 接続済み — 直接接続されているサブネットへのルート
   - 静的 — 静的ルート
   - 動的 — 動的ルート
   - VPN — BOVPN 仮想インターフェイスのルート
3. インターフェイスのルートのリストをフィルタリングするには、インターフェイス ドロップダウン リストからインターフェイスを選択します。
4. 送信先ネットワーク アドレスによりリストをフィルタリングするには、送信先 テキスト ボックスに送信先ネットワークのアドレスを入力し、 をクリックします。
   指定したフィルタ条件に一致するルートを含むルート テーブルが表示されます。

#### 関連情報

Firebox ルート テーブルを読み取る

Fireware Web UI で Firebox を監視する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索