関連トピック

# NAT ループバックについて

サーバーが同じ物理 Firebox インターフェイスにある場合は、NAT ループバックにより、信頼済みネットワークまたは任意ネットワークのユーザーは、パブリック IP アドレスまたはドメイン名を使用して、パブリック サーバーに接続することができます。NAT ループバック接続では、Firebox により、発信元 IP アドレスが内部 Firebox インターフェイスの IP アドレス (クライアントとサーバーの両方が Firebox に接続しているインターフェイスのプライマリ IP アドレス) に変更されます。

NAT ループバックの構成方法の詳細については、次を参照してください：

- NAT ループバックおよび静的 NAT
- NAT ループバックおよび 1 - 1 NAT
- Mobile VPN ユーザーの NAT ループバック

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索