関連トピック

# FireboxV または XTMv デバイス上の Fireware

FirewareV および XTMv は、VMware ESXI または Microsoft Hyper-V 環境で動作するよう設計されている Firebox モデルです。これらのモデルは同じ Fireware OS で動作し、他の Firebox と同様に同じ管理ソフトウェアで管理することができます。他の Firebox を管理するのと同じように、WatchGuard System Manager、Fireware Web UI および Command Line Interface (CLI) を使用して、FireboxV または XTMv 仮想マシンを管理することができます。

FireboxV および XTMv の詳細については、次を参照してください：FireboxV および XTMv の概要。

## FireboxV および XTMv OS アップグレード

FireboxV または XTMv デバイスの Fireware OS のアップグレード手順は、他の Firebox と同様です。詳細については、次を参照してください：Fireware OS または WatchGuard System Manager をアップグレードする。

Fireware v11.10.x 以下から Fireware v11.11 以降に XTMv 仮想マシンをアップグレードすることはできません。

Fireware v11.10.x 以下の XTMv 仮想マシンは 32 ビットです。Fireware v11.11 以降の XTMv 仮想マシンは 64 ビットです。したがって、Fireware v11.10.x 以下から Fireware v11.11 以降に XTMv VM をアップグレードすることはできません。その代わり、新しい 64 ビットの Fireware v11.11 XTMv 仮想マシンをインストールする必要があります。その後、Policy Manager で構成を 32 ビット XTMv 仮想マシンから 64 ビット XTMv 仮想マシンに移行します。構成を新しいデバイスに移行する方法の詳細については、次を参照してください： 構成を新しい Firebox に移動する。

## FireboxV および XTMv デバイス アップグレード

FireboxV または XTMv をアップグレードすると、機能キーが生成されます。機能キーは、認証した モデルの Fireware の機能を有効化します。機能キーは、セットアップ中に Firebox にインストールされます。

FireboxV または XTMv デバイスをモデル間でアップグレードするには、新しいモデルの仮想マシンを配備し、Policy Manager を使用して古いモデルから構成を新しいモデルに移行します。この手順は、構成を 2 つの物理的なデバイス間で移行する場合と同様です。詳細については、次を参照してください：構成を新しい Firebox に移動する。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索