関連トピック

# フェーズ 2 の設定の詳細を定義する

Mobile VPN ユーザー プロファイルのフェーズ 2 の詳細設定を定義できます。

1. Mobile VPN with IPSec の編集 ページで、IPSec トンネル タブをクリックします。
2. フェーズ 2 の設定 セクションの 詳細 をクリックします。
   フェーズ 2 の詳細 の設定が表示されます。

2. 続くセクションの説明に従って、フェーズ 2 のオプションを構成します。
   既定の設定を使用することをお勧めします。
3. 保存 をクリックします。

## フェーズ 2 のオプション

種類

プロポーザル方法には、ESP または AH の 2 つのオプションがあります。 現時点では、ESP のみサポートされています。

認証

認証方法を選択します。 SHA1 または MD5。

暗号化

暗号化方法を選択します。 最も簡単で安全性の低いオプションから、最も複雑で安全性の高いオプションの順にオプションが表示されています。

- DES
- 3DES
- AES (128-bit)
- AES (192-bit)
- AES (256-bit)

キーの期限を強制的に終了する

一定時間が経過するか一定量のトラフィックが通過した後で、ゲートウェイのエンドポイントで新しいキーを生成または交換するには、キーの有効期限を強制的に終了する セクションの設定を構成します。

- 時間 チェックボックスを選択すると、一定時間が経過した後にキーの有効期限が切れます。 キーの有効期限を強制的に終了するまでの時間を入力または選択します。
- トラフィック チェックボックスを選択すると、一定量のトラフィックが通過した時点でキーの有効期限が切れます。 キーの有効期限を強制的に終了するトラフィックの通過量 (キロバイト) を入力または選択します。
- 両方の キーの有効期限を強制的に終了する オプションを無効にすると、キーの有効期限の間隔は 8 時間に設定されます。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索