関連トピック

# 関連ホストを構成する

ドロップインまたはブリッジ構成では、Firebox は各インターフェイスで同じ IP アドレスで構成することができます。Firebox が、このインターフェイスに接続している新しいデバイスを自動的に検出して、内部ルーティング テーブルに新しい MAC アドレスを追加します。手動でデバイスの接続を構成する場合、または自動ホスト マッピング機能が正常に機能しない場合、関連するホスト エントリを追加できます。関連ホスト エントリは、ホストの IP アドレスおよび 1 つのネットワーク インターフェイスの間に静的ルートを作成します。関連するホスト エントリを作成するインターフェイスの自動ホスト マッピングを無効にすることをことをお勧めします。

関連ホストを構成するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > インターフェイス の順に選択します。
   インターフェイス ページが表示されます。
2. インターフェイス構成 ドロップダウン メニューから、ブリッジ モード または ドロップイン モード を選択します。ヒントこの設定は、Firebox が Fireware OS v11.12.2 以降を実行している場合のみ有効です。
3. 構成 をクリックします。
   ドロップイン モードまたはブリッジ モードのプロパティ ページが表示されます。
4. ブリッジ設定 または ドロップイン設定 タブを選択します。
5. 関連するホスト エントリを追加する対象インターフェイスのチェック ボックスをオフにします。
6. ホスト テキスト ボックスに、Firebox からの静的ルートを構築する対象デバイスの IP アドレスを入力します。横のドロップダウン リストから、インターフェイス を選択します。追加 をクリックします。
   さらにデバイスを追加するには、この手順を繰り返します。

1. ページの先頭で、戻る をクリックします。
2. 保存 をクリックします。

関連ホストを構成するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 構成 の順に選択します。
   ネットワーク構成ダイアログ ボックスが表示されます。
2. インターフェイス構成 ドロップダウン メニューから、ブリッジ モード または ドロップイン モード を選択します。ヒントこの設定は、Firebox が Fireware OS v11.12.2 以降を実行している場合のみ有効です。

1. サポートされていない機能についてのメッセージが表示された場合は、はい をクリックして続行します。
2. 構成 をクリックします。
   ドロップイン モードまたはブリッジ モードのプロパティ ウィンドウが表示されます。
3. ホスト マッピング タブをクリックします。
4. 関連するホスト エントリを追加する対象インターフェイスのチェック ボックスをオフにします。
5. 追加 をクリックします。Firebox からの静的ルートを構築する対象のデバイスの IP アドレスを入力します。
6. インターフェイス名 列で、関連するホスト エントリのインターフェイスのエントリを選択します。

1. OK をクリックします。
2. 構成ファイルを保存する。

#### 関連情報

ドロップイン モード

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索