関連トピック

# SMTP プロキシ：送信元/受信先

Address: Mail From ルールセットを使用して、指定した送信者からの電子メールだけがネットワークに入ることができるように電子メールを制限することができます。既定の構成は、すべての送信者からの電子メールを許可します。ルールを追加、削除、または変更できます。

Address: Rcpt To ルールセットは、指定した受信者への電子メールだけがネットワークから出るように電子メールを制限できます。既定の構成では、ネットワーク外のすべての受信者への電子メールが許可されています。SMTP 受信プロキシ アクションでは、Rcpt To ルールセットを使用して、使用する電子メール サーバーが電子メールの中継に利用されないようにできます。詳細については、次を参照してください：SMTP サーバーを電子メールの中継から保護する。

Firebox の構成のルールに Rewrite As または Replace オプションを使用して、Firebox が電子メール アドレスの Mail From と Mail To コンポーネントを異なる値に変更することもできます。この機能は、 「SMTP マスカレーディング」とも呼ばれます。たとえば、Mail From または Rcpt To のルールを作成して、olddomain.com を newdomain.com と入れ替えることができます。

Mail From および Rcpt To ルールセットで使用できる他のオプションは以下です。

ソース ルートを含むアドレスをブロックする

このチェック ボックスをオンにして、送信者のアドレスまたは受信者のアドレスにソース ルートが含まれる場合、メッセージをブロックします。ソース ルートは、メッセージがホストからホストに移動するときに選択するパスを識別します。ルートは、使用するメール ルーター、またはバックボーン サイトを識別できます。

たとえば、@backbone.com:freddyb@example.com は、メールを freddyb@example.com に配信する中継ホストとして Backbone.comという名前のホストが使用されることを意味します。既定では、このオプションは受信 SMTP パケットに対して有効にされており、送信 SMTP パケットに対しては無効にされています。

8 ビット文字をブロックする

このチェック ボックスをオンにして、送信者のユーザー名または受信者のユーザー名に 8 ビット文字が含まれるメッセージをブロックします。これにより英文字にアクセントを使用できます。既定では、このオプションは受信 SMTP パケットに対して有効にされており、送信 SMTP パケットに対しては無効にされています。

ネットワーク経由の電子メールのトラフィックを制限するには、SMTP プロキシを構成します。

1. SMTP プロキシ アクション構成で、アドレス > Mail From または アドレス > Rcpt To の順に選択します。

1. ルール アクションを構成します。
   詳細については、次を参照してください：ルールを追加、削除、または変更する。
2. このプロキシの他のカテゴリの設定を変更する場合は、そのカテゴリのトピックを参照してください。
3. 構成を保存します。

定義済みのアクションを変更した場合は、 変更を保存するときに新しいアクションに設定の複製（コピー）するようにプロンプトが表示されます。

事前に定義されたユーザー アクションについては、以下を参照してください: プロキシ アクションについて.

#### 関連情報

SMTP プロキシについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索