関連トピック

# TCP-UDP プロキシ：全般設定

TCP-UDP プロキシ アクションの全般設定の構成で、TCP-UDP プロキシの基本的なパラメータを構成することができます。

トラフィックをリダイレクトするポリシー アクション

TCP-UDP プロキシは、HTTP、 HTTPS、SIP、および FTP トラフィックが標準以外のポートから送信されたときに作成したプロキシ ポリシーへ送信できます。

各プロトコルに対して、横にあるドロップダウン リストから、トラフィックを管理するプロキシ ポリシーを選択します。

Firebox がプロキシ ポリシーを使用してプロトコルをフィルタリングしないように設定するには、横にあるドロップダウン リストから 許可 または 拒否 を選択します。

Firebox が正常に動作するように確認するには、FTP プロトコルには 許可 オプションを選択しないでください。

レポートのログ記録を有効にする

TCP-UDP- プロキシが、各接続要求に応じてログ メッセージを送信する場合は、このチェック ボックスをオンにします。TCP-UDP トラフィックの正確なレポートを作成するには、このチェック ボックスを選択する必要があります。

このプロキシ アクションを使用するプロキシ ポリシーの診断ログ レベルをオーバーライドする

このプロキシ アクションを使用するすべてのプロキシ ポリシーの診断ログ レベルを指定するには、このチェック ボックスを選択します。そして、このプロキシ アクションの診断ログ レベル ドロップダウン リストから、ログ レベルを選択します。

- エラー
- 警告
- 情報
- デバッグ

ここで選択するログ レベルによって、このプロキシ ポリシーの種類のすべてのログ メッセージに構成されている診断ログ レベルがオーバーライドされます。

診断ログ レベルの詳細については、次を参照してください: 診断ログ レベルを設定する.

#### 関連情報

プロキシ ポリシーと ALG について

TCP/UDP プロキシについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索