関連トピック

# ルーティング テーブル方式の複数 WAN を構成する

## 開始する前に

## ルーティング テーブル モードおよび負荷分散

アクティブな外部インターフェイスが複数ある場合は、Firebox には同じコストで外部ネットワークにつながる複数の既定ルートがあります（1 つのホップ）。ルーティング テーブル方式では、Fireware により 1 つの ECMP グループにすべてのアクティブな外部インターフェイスが配置されます。そこで、各パケットの送信に使用される次のホップ (パス) が ECMP アルゴリズムにより決定されます。このアルゴリズムでは、外部インターフェイス経由の現在のバイト数は考慮されません。

ルーティング テーブル方式では、Firebox により最初にポリシーのポリシーベースのルーティング アクション、そしてその内部ルート テーブル内のルートがチェックされ、特定の外部インターフェイス経由でパケットを送信する必要があるかどうかが確認されます。Firebox で指定されたルートが見つからない場合は、RFC2992 に指定されている ECMP（等コスト マルチパス プロトコル）アルゴリズムに基づいてルートが選択されます。

## インターフェイスを構成する

ルーティング テーブル方式の複数 WAN を構成するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 複数 WAN の順に選択します。
2. 複数 WAN モード ドロップダウン リストで、ルーティング テーブル を選択します。

1. 複数 WAN 構成にインターフェイスを追加するには、インターフェイスを選択して、構成 をクリックします。
2. 複数 WAN に加える チェック ボックスを選択します。OK をクリックします。
3. 構成を完了するために、次のセクションの説明に従ってリンク モニタ情報を追加する必要があります：リンク モニタ ホストを構成する.

複数 WAN の詳細構成オプションの詳細については、次を参照してください：複数 WAN の詳細設定.

ルーティング テーブル方式の複数 WAN を構成するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 構成 の順に選択します。
   ネットワーク構成ダイアログ ボックスが表示されます。
2. 複数 WAN タブをクリックします。
3. 複数 WAN の構成 セクションのドロップダウン リストで、ルーティング テーブル を選択します。
   既定では、すべての外部インターフェイス IP アドレスが構成に含まれています。

1. 複数 WAN 構成から外部インターフェイスを削除するには、構成 をクリックし、複数 WAN 構成から削除したい外部インターフェイスの隣にあるチェック ボックスをクリアします。
   構成に含めることのできる外部インターフェイスの最小数は 1 つです。これは、デフォルトトラフィックの1つのみのWANを維持し、特定のトラフィックにルーティングに基づいたポリシーを使用する場合に適用しています。

1. 構成を完了するために、次のセクションの説明に従ってリンク モニタ情報を追加する必要があります：リンク モニタ ホストを構成する.

複数 WAN の詳細構成オプションの詳細については、次を参照してください：複数 WAN の詳細設定.

#### 関連情報

Firebox ルート テーブルを読み取る

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索