関連トピック

# 複数 WAN およびポリシー ベースのルーティング

複数 WAN を有効にし、かつ Firebox から特定の外部インターフェイス経由で特定の種類の発信トラフィックを常に送信するようにしたい場合、ポリシーベースのルーティングを使用できます。たとえば、1 つの外部インターフェイスのみから DNS サーバーにアクセス可能である場合、DNS ポリシーを作成し、ポリシーベースのルーティングを有効にして DNS サーバーにアクセス可能なインターフェイスにすべての DNS トラフィックを送信することができます。ポリシーベースのルーティングはグローバル複数 WAN の構成設定の例外を作成します。

BOVPN-Allow ポリシーまたは mobile VPN トラフィックまたは受信トラフィックに適用されるポリシーでポリシーベースのルーティングを有効にしないでください。

ポリシーベースのルーティングを使用するには、以下の手順を実行します：

1. 特定の外部インターフェイスに送信したいトラフィックの種類に関して、発信ポリシーを作成します。
2. ポリシーでポリシーベースのルーティングを有効にします。
3. ポリシーが使用するインターフェイスを選択します。

選択したインターフェイスが利用できない場合にフェールオーバーするため、任意でセカンダリ外部インターフェイスを指定することができます。既定の設定では、選択したインターフェイスが再び利用可能になるまで、該当するトラフィックはドロップされます。

- ポリシーベースのルーティングを構成する方法の詳細については、次を参照してください：ポリシー ベースのルーティングを構成する.

#### 関連情報

トラフィックおよびパフォーマンスの統計情報 (ステータス レポート)

ルートおよびルーティング

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索