関連トピック

# SNAT について

SNAT アクションは、ポリシーによる参照が可能な、静的 NAT またはサーバー負荷分散アクション メンバーを含むユーザー定義のアクションです。SNAT アクションは、オリジナルの宛先 IP アドレス (および任意で、ポート) を新しい宛先に置き換える NAT マッピングです。サーバー負荷分散 SNAT アクションでは、オリジナルの宛先が複数のサーバー IP アドレスにマッピングされ、そこで Firebox が負荷を分散します。

SNAT アクションを作成して、構成内の 1 つまたは複数のポリシーに適用することができます。ポリシーの SNAT オブジェクトを参照するには、それをポリシーの 送信先 (宛先) リストに追加します。サーバー負荷分散 SNAT アクションをポリシーに追加する場合は、ポリシー内で唯一の宛先である必要があります。

静的 NAT およびサーバー負荷分散の詳細については、次を参照してください：静的 NAT を構成する および サーバー負荷分散を構成する。

デバイスで Fireware XTM v11.0-v11.3.x を使用している場合は、 SNAT アクションを構成することができません。代わりに、ポリシーに静的 NAT とサーバー負荷分散を構成します。詳細については、Fireware XTM WatchGuard System Manager v11.3.x ヘルプで、静的 NAT について および サーバー負荷分散を構成する を参照してください。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索