関連トピック

# インターフェイス

ダッシュボード > インターフェイス ページには、Firebox の各インターフェイスの使用帯域幅と、各インターフェイスの詳細情報が表示されます。これには AP デバイス用に構成されたワイヤレス インターフェイスが含まれます。

## インターフェイス帯域幅を確認する

インターフェイス ページの 帯域幅 タブでは、Firebox の各インターフェイスを通過する着信および発信接続の帯域幅を確認することができます。

各インターフェイスのこれらの詳細には、以下の内容が含まれています：

ゾーン

このインターフェイスの信頼ゾーン。

IP アドレス

このインターフェイスの IP アドレス。

ゲートウェイ

このインターフェイスに定義されたゲートウェイ。

ネットマスク

このインターフェイスに構成されたネットワーク マスク。

MAC

このインターフェイスに定義された MAC アドレス。

送信済み

このインターフェイスを通過して送信されたトラフィックに使用された帯域幅総量 (KB)。

受信済み

このインターフェイスを通過して受信されたトラフィックに使用された帯域幅総量 (KB)。

## インターフェイスの詳細を確認する

Firebox のネットワーク インターフェイスに関する詳細情報を見るには、以下の手順を実行します：

1. ダッシュボード > インターフェイス の順に選択します。
   インターフェイス ページが表示され、既定では 帯域幅 タブが選択された状態になります。
2. 詳細 タブを選択します。
   各インターフェイスの詳細情報が表示されます。

リンク ステータス

インターフェイスがアクティブな場合、上へ が表示されます。インターフェイスがアクティブでない場合、下へ が表示されます。

有効

各インターフェイスが有効化されているかどうかを含めます。

Multi-WAN

複数 WAN 構成の構成情報。この列は Firebox に 2 つ以上の外部インターフェイスが設定されている場合にのみ表示されます。

エイリアス

インターフェイス名。

名前

インターフェイス番号

ゾーン

各インターフェイスのトラスト ゾーン。

IPv4 アドレス

インターフェイスごとに構成された IPv4 アドレスとネットワーク マスク。

ゲートウェイ

各インターフェイス用に定義されたゲートウェイ。

MAC アドレス

各インターフェイスの MAC アドレス。

リンク スピード

各インターフェイスのリンク スピード。

IPv6

選択したインターフェイスに対して構成された IPv6 アドレス。インターフェイスを選択するとき、そのインターフェイスに IPv6 が構成されている場合、そのインターフェイスの IPv6 構成に関する情報がこのテキスト ボックスに表示されます。

DNS サーバー

デバイスで外部インターフェイスを構成し、PPPoE サーバーを使用してその IP アドレスを取得する場合に、外部インターフェイスの IP アドレスを生成する DNS サーバー。

## DHCP リースを解放または更新する

DHCP が有効になっている外部インターフェイスでは、IP アドレスの DHCP リースを解放または更新することができます。これには外部 VLAN インターフェイスが含まれます。

1. ダッシュボード > インターフェイス の順に選択します。
   インターフェイス ページが表示されます。
2. 詳細 タブを選択します。
3. DHCP が有効になっている外部インターフェイスを選択します。
   ページ下部の [DHCP 解放] および [DHCP 更新] ボタンが有効になります。

1. 選択したインターフェイスの DHCP リースを解放するには、DHCP 解放 をクリックします。
2. 選択したインターフェイスの DHCP リースを更新するには、DHCP 更新 をクリックします。

ダッシュボード ページの詳細については、次を参照してください：Fireware Web UI で Firebox を監視する。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索