関連トピック

# ワイヤレス接続を監視する（ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ）

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラから、WatchGuard AP デバイス上の接続ステータスとアクティビティをモニタできます。また、クライアントによる WatchGuard AP デバイスへの接続を監視し、管理できます。

AP デバイスと、AP デバイスに接続されたワイヤレス クライアントのステータスをモニタするには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. AP デバイスを管理する Firebox の Fireware Web UI に接続します。
2. ダッシュボード > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ の順に選択します。
   ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ ページが表示され、概要 タブが選択された状態になります。

1. 概要 セクションで説明されているとおり、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラの 概要 情報を確認します。
2. Firebox 付近のすべての AP デバイスおよびその他のワイヤレス デバイスの位置を確認するには、マップ タブを選択します。
   マップ タブの詳細については、次を参照してください：ゲートウェイ ワイヤレス コントローラー マップを使用する。
3. この Firebox によって管理される AP デバイスのステータスをレビューするには、アクセスポイント タブを選択します。

1. アクセスポイント セクションの説明に従い、AP デバイスに関連する必要なタスクをすべて完了します。
2. AP デバイスに接続されているクライアントのステータスを確認するには、ワイヤレス クライアント タブを選択します。

1. ワイヤレス クライアント セクションで説明されているとおり、接続されているクライアントに関連する必要なタスクをすべて完了します。
2. AP デバイスと同じ地域にある外部アクセス ポイント デバイスを確認するには、外部 BSSID タブを選択します。

1. 次のセクションの説明に従い、外部アクセス ポイントに関連する必要なタスクをすべて完了します：ワイヤレス接続を監視する（ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ） 。

AP デバイスと、AP デバイスに接続されたワイヤレス クライアントのステータスをモニタするには、Firebox System Manager から以下の手順を実行します：

1. AP デバイスを管理する Firebox の Firebox System Manager を起動します。
2. ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ タブを選択します。
   ゲートウェイ ワイヤレス コントローラページが、アクセス ポイント タブを選択した状態で表示されます。

1. 概要 セクションで説明されているとおり、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラの 概要 情報を確認します。
2. WAP ファームウェアのアクセス可能な詳細をレビューし、AP デバイスにファームウェアの更新があるかを、以下に説明されている通りに確認します：
3. この Firebox によって管理される AP デバイスのステータスを確認するには、アクセス ポイント セクションの説明に従い、アクセス ポイント タブで AP デバイスに関連する必要なタスクをすべて完了します。
4. AP デバイスに接続されているクライアントのステータスを確認するには、ワイヤレス クライアント タブを選択します。

1. ワイヤレス クライアント セクションで説明されているとおり、接続されているクライアントに関連する必要なタスクをすべて完了します。
2. AP デバイスと同じ地域にある外部アクセス ポイント デバイスを確認するには、外部 BSSID タブを選択します。
3. 次のセクションの説明に従い、外部アクセス ポイントに関連する必要なタスクをすべて完了します：ワイヤレス接続を監視する（ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ） 。

## 概要情報

概要 セクションには、AP デバイスとAP デバイスに接続されたクライアントの接続の基本的な情報が含まれています。概要 セクションに表示される情報は、Fireware Web UI と Firebox System Manager で異なります。

Fireware Web UI の概要情報

Fireware Web UI の ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ ページの 概要 タブには、AP デバイスの基本接続情報、AP デバイスに接続されているクライアント、さらに各接続カテゴリの上位 10 件の接続が表示されます。各接続カテゴリの詳細を表示するには、各カテゴリ ウィジェットのヘッダーをクリックします。また、カテゴリ ウィジェットのいずれかのアイテムをクリックすると、そのアイテムに基づいて 概要 タブのデータをフィルタできます。

フロント パネル ダッシュボード ページと同じ方法で、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラの 概要 ページの接続に関する詳細を表示できます。ウィジェットの各情報の詳細を表示したり、ウィジェットの詳細に基づいてピボットするには、ウィジェットの詳細をクリックします。新しい選択肢に基づいてウィジェットの情報が更新されます。

たとえば、アクセスポイント リストで AP1 をクリックすると、その他すべてのウィジェットがフィルタされて、AP1 の上位ユーザー、上位 SSID、および上位製造業者のみが表示されます。次に、上位ユーザー ウィジェットのヘッダーをクリックすると AP1 のユーザーの完全リストを表示できます。

すべてのユーザー

このデバイスの管理下にある AP デバイスに、その時点で接続しているクライアントの数です。クライアントの接続に関する詳細は、ワイヤレス クライアント タブで確認できます。

合計バイト数

接続中のクライアントとの間で送受信されるデータの総量 (バイト)。

送信バイト数

接続中のクライアントから送信されるデータの総量 (バイト)。

受信バイト数

接続中のクライアントが受信するデータの総量 (バイト)。

オンライン アクセスポイント

このデバイスで管理されている AP デバイスのうち、その時点でオンラインで利用可能なデバイスの数です。

到達不能なアクセスポイント

これは、このデバイスの管理下にあり、Firebox によるコンタクトが不能な AP デバイスの数です。

利用可能な SSID

その時点において、AP デバイス上で構成されている SSID の数です。各 AP デバイスに任意の数の SSID を構成できます。

AP デバイスの SSID の詳細については、次を参照してください：WatchGuard AP デバイス SSID を構成する。

アクセスポイント ファームウェア

このセクションには、AP デバイスに使用できるファームウェアのバージョンに関する情報が含まれます。使用可能なファームウェアのバージョンを確認して、お使いの AP デバイスのファームウェアのバージョンが古いかどうかを判断します。

アップデートをチェック

お使いの AP デバイスで使用可能なアクセス ポイントのファームウェア更新を確認し、WatchGuard から使用可能な更新をダウンロードするには、このオプションを使用します。詳細については、次を参照してください：ワイヤレス接続を監視する（ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ） 。

上位ユーザー

これは、接続中で帯域幅を最も使用しているユーザーのリストです。各ユーザーについて、MAC アドレス、送信済みバイト数、受信済みバイト数、およびバイト総数が表示されます。

上位アクセスポイント (バイト数)

これは、接続中で帯域幅を最も使用している AP デバイスのリストです。各 AP デバイスについて、AP デバイス名、送信済みバイト数、受信済みバイト数、バイト総数、接続しているユーザーの数が表示されます。

上位アクセスポイント (ユーザー)

これは、接続中の AP デバイスのうち、接続しているユーザーが最も多いデバイスのリストです。各 AP デバイスについて、AP デバイス名、送信済みバイト数、受信済みバイト数、バイト総数、接続しているユーザーの数が表示されます。

上位 SSID (バイト数)

これは、帯域幅を最も使用する SSID のリストです。各 SSID について、AP デバイス名、送信済みバイト数、受信済みバイト数、バイト総数、接続しているユーザーの数が表示されます。

上位 SSID (ユーザー)

これは、接続しているユーザーが最も多い SSID のリストです。各 SSID について、AP デバイス名、送信済みバイト数、受信済みバイト数、バイト総数、接続しているユーザーの数が表示されます。

上位製造業者 (バイト数)

これは、最も帯域幅を使用している接続されたワイヤレス クライアントのワイヤレス ネットワーク インターフェイス メーカーのリストです。メーカー名は、ワイヤレス クライアント デバイスのブランドとは異なる可能性があります。

各デバイス メーカーについて、送信済みバイト数、受信済みバイト数、バイト総数、接続しているユーザーの数が表示されます。

上位製造業者 (ユーザー)

これは、接続しているユーザーが最も多いワイヤレス クライアントのワイヤレス ネットワーク インターフェイス メーカーのリストです。メーカー名は、ワイヤレス クライアント デバイスのブランドとは異なる可能性があります。

各デバイス メーカーについて、送信済みバイト数、受信済みバイト数、バイト総数、接続しているユーザーの数が表示されます。

Firebox System Manager の概要情報

Firebox System Manager の ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ タブの 概要 セクションには、AP デバイスの基本接続情報と、AP デバイスに接続中のクライアントが表示されます。

アクセス ポイント

この Firebox で管理されている AP デバイスのうち、その時点でオンラインで利用可能なデバイスの数です。

このデバイスで管理されている AP デバイスのうち、その時点でオンラインではなく利用できないデバイスは、括弧内に表示されます。

利用可能な SSID

その時点において、AP デバイス上で構成されている SSID の数です。各 AP デバイスに任意の数の SSID を構成できます。

AP デバイスの SSID の詳細については、次を参照してください：WatchGuard AP デバイス SSID を構成する。

接続済みクライアント

このデバイスの管理下にある AP デバイスに、その時点で接続しているクライアント コンピュータの数です。クライアントの接続に関する詳細は、ワイヤレス クライアント タブで確認できます。

送信/受信バイト数

接続中のクライアントとの間で送受信されるデータの総量 (バイト)。

使用可能な WAP ファームウェア セクションには、それぞれの AP デバイス モデルで使用可能な現在の AP デバイスのファームウェア バージョンが表示されます。お使いの AP デバイスで使用可能なファームウェア更新をチェックし、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラから AP デバイスのファームウェアをアップグレードすることができます。詳細については、次を参照してください：ワイヤレス接続を監視する（ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ） および アップグレード セクション。

## ファームウェア更新のチェック

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラでは、各 AP デバイス モデルで使用可能なファームウェアのバージョンを確認することができます。各 AP デバイス モデルのファームウェアの新規バージョンを Firebox にダウンロードすれば、各 AP デバイスのファームウェアのバージョンをアップグレードすることができます。

AP デバイスのファームウェアに対する更新をチェックして新しいバージョンをダウンロードするには、Fireware Web UI から下記の手順を実行します：

1. 概要 タブの 概要 セクションで、ファームウェアの管理 をクリックします。
   AP デバイス モデルのリスト、各 AP デバイス モデルの Firebox にインストールされた AP ファームウェアの現在バージョン、ならびに各 AP デバイス モデルで使用可能なバージョンを含む、アクセス ポイント ファームウェア ダイアログ ボックスが表示されます。

1. 各 AP デバイス モデルの インストールされたバージョン と 使用可能なバージョン を確認します。
2. すべての AP デバイス モデルに対し Firebox のファームウェアの現在バージョンを削除するには、すべてのファームウェアを削除 をクリックします。
3. AP デバイス モデルに対し使用可能なファームウェアのバージョンをダウンロードするには、そのモデルの隣の ダウンロード をクリックします。
   ダウンロード メッセージが表示されます。ファームウェアが Firebox にダウンロードされると、ダウンロードの完了メッセージが表示されます。
4. 閉じる をクリックします。

これで、そのモデルの各 AP デバイスにダウンロードしたファームウェアのバージョンを以下の説明に従ってアップグレードすることができます：アップグレード 。

AP デバイスのファームウェアに対する更新をチェックして新しいバージョンをダウンロードするには、Firebox System Manager から下記の手順を実行します：

1. 使用可能な WAP ファームウェア セクションで ファームウェアの管理 をクリックします。
   AP デバイス モデルのリスト、各 AP デバイス モデルの Firebox の現在のファームウェアのバージョン、ならびに各 AP デバイス モデルで使用可能なバージョンを含む、アクセス ポイント ファームウェア ダイアログ ボックスが表示されます。

1. 各 AP デバイス モデルの インストールされたバージョン と 使用可能なバージョン を確認します。
2. すべての AP デバイス モデルに対し Firebox のファームウェアの現在バージョンを削除するには、すべてのファームウェアを削除 をクリックします。
3. AP デバイス モデルに対し使用可能なファームウェアのバージョンをダウンロードするには、そのモデルの隣の ダウンロード をクリックします。
   アクセス ポイント ファームウェア ダイアログ ボックスが表示されます。デバイス管理者の認証情報を持つユーザーとしてログインしていない場合は、Firebox にファームウェア更新をダウンロードする前に、デバイス管理者の認証情報を提供する必要があります。
4. ユーザー名 と パスフレーズ テキストボックスに、デバイス管理者の認証情報を持つユーザー アカウントの認証情報を入力します。
   ダウンロード メッセージが表示されます。ファームウェアが Firebox にダウンロードされると、ダウンロードの完了メッセージが表示されます。
5. 閉じる をクリックします。

これで、そのモデルの各 AP デバイスにダウンロードしたファームウェアのバージョンを以下の説明に従ってアップグレードすることができます：アップグレード 。

## アクセスポイント

Fireware Web UI と Firebox System Manager のゲートウェイ ワイヤレス コントローラの アクセスポイント タブには、Firebox で管理される AP デバイスがすべて表示されます。各 AP デバイスについて、以下の情報が表示されます:

名前

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラの構成設定でアクセス ポイントを追加または編集した時に、AP デバイスに割り当てた重複のない分かり易い名前です。

ステータス

この列には、この Firebox とペアリングされている各 AP デバイスの現在のステータスが表示されます。

- オンライン — AP デバイスは有効化されており、Firebox と通信可能です。
- 信頼済みではない — AP デバイスが信頼済み状態にありません。詳細については、次を参照してください：AP デバイスの信頼ストア。
- 到達不能 — AP デバイスは Firebox から通信できません。
- 検出 — AP デバイスは Firebox により発見されましたが、まだオンライン ステータスではありません。
- ファームウェアを更新中 — AP デバイスのファームウェアが更新中です。
- 構成の更新中 — AP デバイス構成の更新中です。
- 認証中 — AP デバイスが Gateway ワイヤレス コントローラに認証中です。ステータスが 認証中 から オンライン に変更しない場合は、AP デバイスのパスフレーズが Gateway ワイヤレス コントローラのパスフレーズと一致していない可能性があります。パスフレーズの不一致を解決する方法の詳細については、次を参照してください：AP デバイス パスフレーズについて。
- クラウド管理下 — WatchGuard Wi-Fi Cloud により管理されている、Gateway ワイヤレス コントローラではないネットワーク上の AP デバイス。

バイト

AP デバイスを通過するデータのバイト数。

クライアント

AP デバイスに接続されたクライアント デバイスの数。

SSID

この列では、この Firebox とペアリングされている AP デバイスに構成した各 SSID の名称が表示されます。

AP デバイスの SSID の詳細については、次を参照してください：WatchGuard AP デバイス SSID を構成する。

IP アドレス

これは、AP デバイスに割り当てられた IP アドレスです。

電波 1

この列には、その AP デバイスの電波 1 で利用している電波の周波数とチャンネルが表示されます。

無線設定の詳細については、次を参照してください：AP デバイス無線設定を構成する。

電波 2

AP デバイスに 2 種類の電波がある場合、この列には AP デバイスの電波 2 で使用する電波の周波数とチャンネルが表示されます。

二重無線の AP デバイスの詳細については、次を参照してください：AP デバイス構成について。

バージョン

その AP デバイスのファームウェアのバージョンです。

モデル

その AP デバイスのモデル番号です。

使用可能な AP デバイス モデルの詳細については、次を参照してください：AP デバイス構成について。

稼働時間

AP デバイスがオンラインになってからの経過時間。

アクセス ポイント リストの各 AP デバイスに対し、アクション ドロップダウン リストからオプションを選択して、以下のタスクを完了させることも可能です：

サイト サーベイ

同じ領域内のその他のアクティブなワイヤレス アクセス ポイントを検出するために、サイト サーベイを実行できます。

1. アクセス ポイント リストから AP デバイスを選択します。
2. アクション ドロップダウン リストで サイト調査 を選択します。

サイト調査実施方法の詳細については、次のトピックの サイト調査を実施する セクションを参照してください：AP デバイス ステータスを監視する。

ログ メッセージ

AP デバイスにより生成された syslog ログ メッセージを表示するには、次の手順を実行します：

1. アクセス ポイント リストから AP デバイスを選択します。
2. アクション ドロップダウン リストで ログ メッセージ を選択します。

ネットワーク統計

AP デバイスからのネットワーク統計情報のレポートを表示するには、次の手順を実行します：

1. アクセス ポイント リストから AP デバイスを選択します。
2. アクション ドロップダウン リストから、ネットワーク統計 を選択します。

ネットワーク統計レポートには、AP デバイスのインターフェイス統計 (名前、MAC および IP アドレス、およびトラフィック カウンター)、ルーティング テーブル詳細、および ARP テーブル詳細が含まれます。

電源 LED を点滅

AP デバイスの電源 LED を点滅させるには、次の手順を実行します：

1. アクセス ポイント リストから AP デバイスを選択します。
2. アクション ドロップダウン リストから、点滅 LED を選択します。
   点滅 LED ダイアログ ボックスが表示されます。デバイス管理者の認証情報を持つユーザーとしてログインしていない場合は、デバイス管理者の認証情報を提供する必要があります。
3. ユーザー名 と パスフレーズ テキストボックスに、デバイス管理者の認証情報を持つユーザー アカウントの認証情報を入力します。
4. OK をクリックします。
   LED が数分間点滅します。

これは、特定の AP デバイスを識別する必要がある場合や、特に AP デバイスのワイヤレス アクティビティを隠すために、LEDs を無効にする オプションを使用してステルス モードで稼働している場合に便利です。

再起動

AP デバイスを再起動するには、次の手順に従います:

1. アクセス ポイント リストから AP デバイスを選択します。
2. アクション ドロップダウン リストから 再起動 を選択します。
   再起動 ダイアログ ボックスが表示されます。デバイス管理者の認証情報を持つユーザーとしてログインしていない場合は、デバイス管理者の認証情報を提供する必要があります。
3. ユーザー名 と パスフレーズ テキストボックスに、デバイス管理者の認証情報を持つユーザー アカウントの認証情報を入力します。
4. OK をクリックします。
   AP デバイスが再起動します。

AP デバイスの再起動中は、AP デバイスの ステータス 列に 到達不能 と表示されます。AP デバイスの再起動中が完了すると、その AP デバイスの ステータス の列に オンライン と表示されます。

アップグレード

AP デバイスのファームウェアを更新するには、下記の手順を実行します：

1. アクセス ポイント リストから AP デバイスを選択します。
2. アクション ドロップダウン リストから アップグレード を選択します。
   確認メッセージが表示されます。
3. はい をクリックします。

AP デバイスを信頼する

工場出荷時設定へのリセット、配備において許可されていない AP デバイスまたはセキュリティ侵害された AP デバイスから発生する潜在的なセキュリティ上の問題を防止するため、Gateway ワイヤレス コントローラは、信頼されていない AP デバイスの管理や監視を行いません。詳細については、次を参照してください：AP デバイスの信頼ストア。

AP デバイスを信頼するには、次の手順を実行します：

1. 1 つ以上のデバイスを選択します。
2. アクション をクリックします。
3. 信頼済みとマーク を選択します。

信頼ストアをリセットする

改ざんされた、リセットされた、または制御できない状態にある AP デバイスなど、いずれかの AP デバイスがセキュリティ侵害を受けている可能性がある場合、信頼ストアをリセットすることをお勧めします。

詳細については、次を参照してください：AP デバイスの信頼ストア。

パスワードを表示

自動パスフレーズ管理が有効になっている場合は、AP デバイスのパスフレーズを表示することができます。パスフレーズを表示するには、AP デバイスを選択し、アクション をクリックしてから パスワードを表示 を選択します。

詳細については、次を参照してください：AP デバイス パスフレーズについて。

工場出荷時の既定設定へリセット

AP デバイスを出荷時の既定設定にリセットするには、以下の手順を実行します：

1. アクセス ポイント リストから AP デバイスを選択します。
2. アクション ドロップダウン リストから 工場出荷時の既定設定へリセット を選択します。
   確認メッセージが表示されます。
3. はい をクリックします。

AP デバイスのモニタ中に実行可能なタスクに関連する手順の詳細については、次を参照してください：AP デバイス ステータスを監視する。

## ワイヤレス クライアント

Fireware Web UI および Firebox System Manager のゲートウェイ ワイヤレス コントローラの ワイヤレス クライアント タブでは、AP デバイスに接続されたクライアント デバイスのリストを確認できます。

アクセスポイント (Web UI) または AP 別フィルタ (FSM)

接続中のクライアント デバイスのリストを、各クライアントの接続先 AP デバイスによってフィルタするには、アクセスポイント ドロップダウン リストからオプションを選択します。オプションには、すべて と、この Firebox とペアリングされている AP デバイスの名前があります。

SSID (Web UI) または SSID 別フィルタ (FSM)

接続中のクライアント デバイスのリストを、各クライアントの接続先 SSID によってフィルタするには、SSID ドロップダウン リストからオプションを選択します。オプションには、すべて と、この Firebox とペアリングされている AP デバイス上で構成された各 SSID の名前があります。

製造業者 (Web UI のみ)

接続中のクライアント デバイスのリストを、クライアント デバイスの製造業者によってフィルタするには、製造業者 ドロップダウン リストからオプションを選択します。オプションには、すべて と、この Firebox とペアリングされている AP デバイスに接続中のクライアント デバイスの各製造業者の名前があります。

ホスト名

これはクライアント デバイスのホスト名です。この列が表示されるのは、AP デバイスが DHCP サーバーとして Firebox を使っている場合のみです。

ホスト名によってリストをソートするには、ホスト名 列のヘッダーをクリックします。

IP アドレス

これはクライアント デバイスの IP アドレスです。この列が表示されるのは、AP デバイスが DHCP サーバーとして Firebox を使っている場合のみです。

IP アドレスによってリストをソートするには、IP アドレス 列のヘッダーをクリックします。

このクライアント デバイスの接続に関する詳細情報を確認するには、IP アドレスをクリックし、続いて FireWatch で表示 または Traffic Monitor で表示 でクライアント デバイスを表示するリンクをクリックします。

FireWatch または Traffic Monitor が表示されると、このページは、選択された IP アドレスのデータのみを表示するよう自動的に更新されます。

選択された IP アドレスの情報のみを含む FireWatch ページの例。

選択された IP アドレスのトラフィックのみを含む Traffic Monitor ページの例。

MAC (Web UI のみ)

クライアント デバイスに割り当てられた MAC アドレスです。MAC アドレスによってリストをソートするには、MAC 列のヘッダーをクリックします。

製造業者 (Web UI のみ)

これは、クライアント デバイスの製造業者です。

送信済み

対象となる AP デバイスとの接続中にクライアント デバイスから送信されたデータ量です。

受信済み

対象となる AP デバイスとの接続中にクライアント デバイスで受信されたデータ量です。

信号

これは、クライアント デバイスと AP デバイス間の接続の信号強度を示します。

SSID

これはクライアント デバイスの接続先 SSID の名称です。

アクセス ポイント

これはクライアント デバイスの接続先の AP デバイスの名称です。

無線

この列には、ワイヤレス クライアント デバイスが使用する AP デバイスの無線チャンネルが表示されます。

モード

これはクライアント デバイスが使用する 802.11 ワイヤレス モードです。たとえば b、N、または AC があります。

場所

クライアントの場所。この情報は、クライアントが接続されている AP デバイスの説明から取得されます。場所の詳細を表示するには、Fireware Web UI でクライアントを選択する必要があります。

クライアントを切断

AP デバイスからクライアント デバイスを切断するには、ワイヤレス クライアント リストからクライアント デバイスを選択して クライアントの切断 をクリックします。

ワイヤレス クライアントのモニタ中に実行可能なタスクに関連する手順の詳細については、次を参照してください：ワイヤレス クライアントを監視する。

## 外部 BSSID

Fireware Web UI および Firebox System Manager のゲートウェイ ワイヤレス コントローラの 外部 BSSID タブには、管理ネットワークに所属していないアクセス ポイント デバイスのリストが表示されます。すべてのアクセスポイント デバイスをスキャンすることも、不正アクセスポイントに絞ってスキャンすることもできます。スキャンを実行し、エリア内の SSID や、管理下にあるワイヤレス デバイスが使用するチャンネルとの競合を検出します。

デバイス エリアで外部 BSSID を検出するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. 外部 BSSID タブを選択します。
2. 外部 BSSID リストが自動的に追加されない場合は、外部 BSSID を再スキャンする をクリックします。
   ゲートウェイ ワイヤレス コントローラがエリアをスキャンし、ネットワークの一部ではないアクセスポイント デバイスが表示されます。

1. 不正アクセスポイントのみスキャンするには、不正アクセスポイントのみ表示する チェック ボックスをオンにします。
   リストが更新され、不正アクセスポイントのみ表示されます。

1. エリア内の外部デバイスのリストを更新するには、外部 BSSID を再スキャンする をクリックします。
   ゲートウェイ ワイヤレス コントローラが、エリア内の外部デバイスをスキャンします。Rogue Access Point のみを表示する チェックボックスを選択している場合を除き、エリア内の外部 BSSID と Rogue Access Point がリストに表示されます。

1. SSID によってリストをソートするには、SSID 列のヘッダーをクリックします。

デバイス エリアで外部 BSSID を検出するには、Firebox System Manager から以下の手順を実行します：

1. 外部 BSSID タブを選択します。
2. 外部 BSSID リストが自動的に追加されない場合は、外部 BSSID を再スキャンする をクリックします。
   外部 BSSID を再スキャンする ダイアログ ボックスが表示されます。

1. デバイス管理者権限を持つユーザーの認証情報を指定します。OK をクリックします。
   ゲートウェイ ワイヤレス コントローラがエリアをスキャンし、ネットワークの一部ではないアクセスポイント デバイスが表示されます。

1. Rogue Access Point のみを表示するには、AP 別にフィルタ ドロップダウン リストから、Rogue Access Point を選択します。
   リストが更新され、不正アクセスポイントのみ表示されます。

1. エリア内の外部デバイスのリストを更新するには、外部 BSSID を再スキャンする をクリックします。
   ゲートウェイ ワイヤレス コントローラが、エリア内の外部デバイスをスキャンします。Rogue Access Point のみを表示するよう選択している場合を除き、エリア内の外部 BSSID と Rogue Access Point がリストに表示されます。
2. SSID によってリストをソートするには、SSID 列のヘッダーをクリックします。

外部 BSSID タブには以下の情報が含まれます：

MAC アドレス

これは、外部 BSSID または不正アクセス ポイントに割り当てられた MAC アドレスです。

SSID

これは、外部 BSSID または Rogue Access Point に割り当てられた SSID です。

チャンネル

これは、外部 BSSID または Rogue Access Point が使用するワイヤレス チャンネルです。

不正アクセスポイント

ここには、スキャンによって特定された不正アクセスポイントデバイスのチャンネル競合レベルを示すアイコンが表示されます。

チャンネル競合レベルの詳細については、次を参照してください：ゲートウェイ ワイヤレス コントローラー マップを使用する。

#### 関連情報

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラで AP デバイスを構成する

WatchGuard ワイヤレス ソリューション

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラー マップを使用する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索