関連トピック

# アクセスポイント Web UI 接続のために HTTPS ポリシーを追加する

管理コンピュータから AP デバイスへの接続が Firebox 経由でルーティングされる場合、管理コンピュータから WatchGuard アクセスポイント Web UI にログインできるようにするために、Firebox 構成に HTTPS パケット フィルタ ポリシーを追加しなければならないことがあります。

VLAN 上で信頼済みネットワークから AP デバイスへの接続を許可するには、以下の手順を実行します：

1. HTTPS パケット フィルタ ポリシーを追加します。
2. 送信元 リストにAny-Trusted を追加します。
   特定のネットワーク インターフェイスのみからアクセスポイント Web UI への接続を許可するには、そのインターフェイスの名前を 送信元 リストに追加します。
3. 送信先 リストに、AP デバイスが接続されているインターフェイスを追加します。このインターフェイスは物理インターフェイスの場合も VLAN インターフェイスの場合もあります。
   - VLAN のタグ付けを使用しない場合は、AP デバイスが接続されている Firebox のインターフェイスを追加します。
   - VLAN タグ付けを使用している場合は、AP デバイスの管理接続用に構成したタグ付け無しの VLAN を追加します。

#### 関連情報

WatchGuard アクセスポイント Web UI を使用する

WatchGuard AP デバイス用に VLAN を構成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索