関連トピック

# WINS サーバーと DNS サーバーを構成する

Mobile VPN クライアントは、共有 Windows Internet Name Server (WINS) および Domain Name System (DNS) のサーバーのアドレスを使用します。 DNS はホスト名を IP アドレスに変換します。WINS は NetBIOS 名を IP アドレスに解決します。 これらのサーバーは、XTM デバイス信頼済みインターフェイスからアクセス可能にする必要があります。

内部 DNS サーバーだけを使用するようにしてください。 外部 DNS サーバーは使用しないでください。

Fireware Web UI から、WINS および DNS サーバーを構成するには、以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > インターフェイス の順に選択します。
   インターフェイスの構成 ページが表示されます。

1. （任意）ドメイン名 テキスト ボックスに、DHCP クライアントが非修飾ホスト名に付加するドメイン名を入力します。
2. DNS サーバー または WINS サーバー テキスト ボックスに、各 DNS サーバーまたは WINS サーバーのプライマリ アドレスとセカンダリ アドレスを入力します。
3. 追加をクリックします。
4. （任意）手順 2 〜 3 を繰り返して、最大 3 つのサーバーを指定します。
5. 保存 をクリックします。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索