関連トピック

# ユーザー通知設定を構成する

ユーザーは、定期的に電子メール クライアントで現在 Quarantine Server に保存されているメッセージのリストが含まれた電子メール メッセージを受け取ります。これらのメッセージの送信元となるアカウントを指定することができます。メッセージのタイトルと本文も指定できます。また、1 日 1 回より多くすることはできませんが、Quarantine Server から通知が送信される間隔を構成できます。電子メールのメッセージが送信される時間を設定することもできます。

1. システム トレイの を右クリックして、WatchGuard Server Center を開く を選択します。
2. 管理者のパスフレーズを入力します。
   WatchGuard Server Center が表示されます。
3. サーバー ツリーで、Quarantine Server を選択します。
   Quarantine Server 構成の設定 が表示されます。
4. 通知 タグを選択します。

1. 通知を有効にするには、ユーザー宛てのメッセージが Quarantine Server 上にあるとき、ユーザーに通知を電子メールで送信 チェック ボックスをオンにします。
2. 電子メールの送信者 テキスト ボックスに、通知メッセージとなるアカウントの完全な電子メール アドレスを入力します。
   電子メールのアドレスは有効な TLD (トップレベル ドメイン)で終了する必要があります。
3. 件名 テキスト ボックスに、通知メッセージの件名を入力します。既定は、WatchGuard Quarantine Server Notification です。
4. 本文 テキスト ボックスに、通知メッセージの本文を入力します。メッセージの本文には、テキスト形式または HTML を使用できます。

検疫されたメッセージを閲覧・管理できるページのリンクが含まれる通知電子メールは、必ず HTML フォーマットになります。メッセージ本文にある HTML をサポートしない電子メール リーダーでは、通知メッセージが正常に表示されません。Web アドレスには、Quarantine Server ホストシステムの現在のホスト名が含まれます。

1. 電子メール通知を送信する間隔 テキスト ボックスに、通知の時間間隔と 1 日のうち何時にその通知を送信したいかを入力または選択します。既定では、Quarantine Server が通知メールを 1 日 1 回送信します。
   今すぐすべてのユーザーに通知を送信する場合は、今すぐ送信 をクリックします。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索