関連トピック

# 構成を確認する

FireCluster セットアップ ウィザードの最後の 概要 ページで FireCluster 設定の概要が表示されます。これには、グローバル クラスタ設定と各メンバー デバイス用の設定が含まれます。

FireCluster セットアップ ウィザードの最後のダイアログ ボックスの 完了 をクリックします。FireCluster 構成ダイアログ ボックスが自動的に表示されます。Policy Manager の FireCluster > 構成 の順に選択して、 FireCluster の構成を表示および編集することもできます。

クラスタ マスタに FireCluster を保存する前に、FireCluster 構成を確認して、必要な変更を行ってください。

2 番目の Firebox を自動で検出してクラスタに追加したい場合は、2 番目の Firebox をセーフ モードで起動するまで、構成ファイルを保存しないでください。セーフ モードの詳細については、次を参照してください：Firebox をリセットする.

2 番目のデバイスを工場出荷時の既定設定で起動する前にクラスタ マスタに構成を保存した場合、クラスタ マスタは 2 番目のメンバーを自動で検出しません。2 番目のメンバーが自動的に検出されない場合、次で説明されるように、Firebox System Manager を使用して、検出を手動でトリガできます：クラスタ メンバーの検出.

## アクティブ/アクティブ FireCluster に対してネットワーク機器を構成する

アクティブ/アクティブ FireCluster を構成した場合、他のネットワーク機器がアクティブ/アクティブ FireCluster の要件を満たすように構成されていることを確認します。アクティブ/アクティブ FireCluster は、ネットワーク上の一部のルーターまたはスイッチの構成設定への変更を必要とする場合があります。

詳細については、次を参照してください：アクティブ/アクティブ FireCluster のスイッチおよびルーターの要求.

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索