関連トピック

# MAC アドレス別にネットワーク トラフィックを制限する

MAC アドレスのリストを使用して、どのデバイスが指定したネットワーク インターフェイスにトラフィックを送信できるかを管理することができます。この機能を有効化すると、Firebox が、各コンピュータまたはデバイスの MAC アドレスに接続する指定インターフェイスを確認します。該当インターフェイスの MAC アクセス制御リストに該当デバイスの MAC アドレスが存在しない場合は、デバイスはトラフィックを送信することができません。

この機能は、オフィス内の場所からネットワークへの認証されていないアクセスを防ぐために役に立ちます。ただし、新しい許可コンピュータをネットワークに追加した場合は、各インターフェイスの MAC アドレス制御リストを更新する必要があります。

MAC アドレスによってアクセスを制限する場合は、Firebox の管理に使用するコンピュータの MAC アドレスを構成に含めてください。

ネットワーク インターフェイスの MAC アクセス制御を有効化するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > インターフェイス の順に選択します。
2. MAC アクセス制御を有効化するインターフェイスを選択して、編集 をクリックします。
3. MAC アクセス制御 タブを選択します。

1. [MAC アドレスによるアクセス制限] チェック ボックスをオンにします。
2. 追加 をクリックします。
3. コンピュータまたはデバイスがインターフェイスにアクセスできるように、このコンピュータまたはデバイスの MAC アドレス を入力します。
4. (オプション) リストからコンピュータまたはデバイスを識別する 名前 を入力します。
5. OK をクリックします。
   MAC アクセス制御リストにその他のコンピュータまたはデバイスを追加するには、ステップ 5 ～ 8 を繰り返します。

ネットワーク インターフェイスの MAC アクセス制御を有効化するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 構成 の順に選択します。
   ネットワーク構成 ウィンドウが表示されます。
2. MAC アクセス制御を有効化するインターフェイスを選択して、構成 をクリックします。
   [インターフェイス設定] ウィンドウが表示されます。
3. MAC アクセス制御 タブを選択します。

1. MAC アドレスによるアクセス制限 チェックボックスを選択します。
2. 追加 をクリックします。
   MAC アドレスを追加する ウィンドウが表示されます。
3. コンピュータまたはデバイスがインターフェイスにアクセスできるように、このコンピュータまたはデバイスの MAC アドレス を入力します。
4. (オプション) リストに、コンピュータまたはデバイスを識別する 名前 を入力します。
5. OK をクリックします。
   MAC アクセス制御リストにその他のコンピュータまたはデバイスを追加するには、ステップ 5 ～ 8 を繰り返します。

#### 関連情報

コンピュータの MAC アドレスを検索する

静的 MAC アドレス バインドを使用する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索