関連トピック

# 手動 BOVPN トンネルを介してルーティングを制御する

特定タイプのトラフィックをトンネル経由でルーティングさせるように、Branch Office VPN を構成できます。VPN トンネル経由でルーティングさせることができるトラフィックの種類は、ネットワーク構成によって異なります。

詳細については、次を参照してください：

- Branch Office VPN Tunnel 経由でマルチキャスト ルーティングを有効にする
- BOVPN トンネルを経由したブロードキャスト ルーティング
- Branch Office VPN トンネル経由の名前解決を構成する
- Branch Office VPN トンネル経由の Mobile VPN トラフィック
- Branch Office VPN トンネル スイッチング
- インターネットへ送信するすべてのトラフィックのルートを定義する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索