関連トピック

# サードパーティ製デバイスと VPN の相互運用性

Firebox とサードパーティ製ネットワーク デバイスの間に Branch Office VPN を設定する場合は、一致する VPN 設定で両方のデバイスを構成する必要があります。

既定では Firebox の Branch Office VPN で IPSec リプレイ検出が有効になっており、この設定は確認することも、変更することもできません。Firebox とサードパーティ製デバイスの間に VPN を設定する場合は、サードパーティ製デバイスの VPN リプレイ検出も有効になっている必要があります。

Firebox デバイスでは、IKEv2 はサポートされていません。IKEv2 をサポートしているデバイスと VPN の相互運用性を確保するには、リモート デバイスの設定で IKEv2 が有効化されていないことを確認してください。

Firebox と同じ設定をサポートしている他のデバイスとの間に Branch Office VPN を設定することができます。参考までに、Firebox とサードパーティ製デバイスとの間に VPN を設定する詳細な手順を説明します。

- Cyberoam CR15iNG
- SonicWALL E5500
- Cisco ISR 877 DSL
- Cisco ASA (8.6(1)2)
- Fortinet FortiGate

詳細については、以下を参照してください:

- Firebox から Cyberoam デバイスに VPN を設定する
- Firebox から SonicWALL デバイスに VPN を設定する
- Firebox から Cisco ASA デバイスに VPN を設定する
- Firebox から Cisco ISR デバイスに VPN を設定する
- Firebox から Fortinet FortiGate デバイスに VPN を設定する

このリストは、Firebox と相互運用性があるサードパーティ製デバイスのほんの一例です。デバイスが同じ設定で構成されている限り、他のデバイスとの間に Branch Office VPN トンネルを設定することができます。

#### 関連情報

Branch Office VPN トンネルのトラブルシューティング

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索