関連トピック

# ネットワーク アドレス指定要件

インストールを開始する前に、IP アドレスを取得する方法を確認する必要があります。この情報は、インターネット サービス プロバイダ (ISP) または企業のネットワーク管理者から得ることができます。コンピュータで使用するのと同じ方法で、Firebox をインターネットに接続します。例えば、ブロードバンド接続でコンピュータを直接インターネットに接続する場合は、コンピュータとインターネット間に Firebox を配置し、コンピュータのネットワーク構成を使用して Firebox 外部インターフェイスを構成できます。

Firebox 外部インターフェイスを構成するには、静的 IP アドレス、DHCP、または PPPoE を使用できます。ネットワークアドレスの詳細については、次を参照してください：外部インターフェイスを構成する。

コンピュータには Web ブラウザがインストールされている必要があります。Web ブラウザを使用して、Firebox を構成および管理します。コンピュータは、Firebox と同じネットワーク上の IP アドレスを持つ必要があります。

工場出荷時状態の構成では、Firebox は DHCP (動的ホスト設定プロトコル) を使用して IP アドレスをコンピュータに割り当てます。DHCP を使用するようにコンピュータを設定して、その後、デバイスに接続してアドレス指定を管理できます。Firebox の信頼済み IP アドレスと同じネットワーク上にある静的 IP アドレスをコンピュータに指定することもできます。詳細については、次を参照してください：Fireware Web UI へのコンピューターの接続を有効化する。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索