関連トピック

# FireboxV および XTMv の概要

FirewareV および XTMv は、VMware ESXi または Microsoft Hyper-V 環境で実行するように設計された Firebox モデルです。これらのモデルは他の Firebox と同じ Fireware OS と管理ソフトウェアを使用します。他の Firebox と同様に、WatchGuard System Manager、Fireware Web Ui、および Command Line Interface（CLI）を使用して FireboxV または XTMv 仮想マシンを管理できます。

## モデルとライセンシング

FireboxV および XTMv デバイスにはいくつかの異なるライセンス モデルがあり、それぞれ異なるスケーラビリティとパフォーマンスを提供しています。

Firebox V モデル | XTMv モデル
--- | ---
スモール 中 ラージ エクストラ ラージ | スモール オフィス エディション ミディアム オフィス エディション ラージ オフィス エディション データセンター エディション

FireboxV または XTMv をアクティブ化すると、機能キーが生成されます。機能キーによりデバイスのシリアル番号が追加され、ライセンス取得済みの FireboxV または XTMv モデルで Fireware 機能が有効になります。機能キーはセットアップ中に FireboxV または XTMv 仮想マシンにインストールされます。

FireboxV および XTMv の各モデルの特徴と機能の比較表を、WatchGuard Web サイト（www.watchguard.com）の 製品 セクションで確認できます。

## ハイパーバイザーの互換性

WatchGuard FireboxV または XTMv 仮想マシンは、次の環境で実行できます。

- VMware ESXi 5.5、6.0、または 6.5 ホスト（Firebox-V）
- VMware ESXi 5.0、5.1、5.5、または 6.0 ホスト（XTMv）
- Windows Server 2012 R2 および Hyper-V Server 2012 R2
- Windows Server 2016 および Hyper-V Server 2016

## Fireware OS の制限

FireboxV および XTMv は、ハードウェアに依存するいくつかの機能を除き、他の Firebox モデルと同じ Fireware OS を使用し、同じ機能と登録サービスをサポートしています。

FireboxV と XTMv でサポートされていない Fireware の機能は次のとおりです。

- VMware ESXi のアクティブ/アクティブ FireCluster（Hyper-V では FireCluster は全機能がサポート対象外です）
- ブリッジ モード ネットワーク構成
- ハードウェア診断 CLI コマンド
- USB ドライブへのサポート スナップショットの自動保存
- USB ドライブに保存済みのバックアップ イメージの自動復元

## 仮想スイッチの構成

Fireware のネットワーク機能の中には、正しく機能するためにネットワーク上に無差別モードで仮想スイッチを構成しなければならないものがあります。これらの機能には、以下のものがあります。

- ドロップイン モードのネットワーク構成
- ネットワーク ブリッジ
- ブリッジングされた VPN トラフィック 設定の Mobile VPN with SSL

ESXi 環境でこれらの機能を使用するには、vSwitch が無差別モードで動作するように設定します。

Microsoft の Hyper-V 環境の仮想スイッチは無差別モードをサポートしていないので、これらの機能は Hyper-V 環境ではサポートされていません。

ESXi 環境において単一インターフェイスで複数の VLAN を使用するには、VLAN ID 4095 (すべて) を使用するように VLAN インターフェイスの vSwitchを構成します。

### FireCluster の vSwitch の構成

ESXi 環境のアクティブ/パッシブ FireCluster には、追加のスイッチ要件があります：

- FireCluster 管理インターフェイスに接続する vSwitch は、無差別モードで動作するように構成する
- FireCluster 外部インターフェイスに接続する vSwitch は、MAC アドレスの変更を受け入れるように構成する

2 台の FireboxV または XTMv デバイスを FireCluster として設定する手順の詳細は、次を参照してください：VMware ESXi 上で FireCluster を構成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索